<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.000009375" y1="1.749521875" x2="1.749990625" y2="-0.000478125" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="39.3" y1="-0.000478125" x2="41.05" y2="1.749521875" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="41.049990625" y1="55.258" x2="39.299990625" y2="57.008" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="35.249990625" y1="63.958" x2="33.499990625" y2="65.708" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.749990625" y1="-0.000478125" x2="39.3" y2="-0.000478125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.049990625" y1="1.749521875" x2="41.049990625" y2="55.258" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.25" y1="57.008" x2="39.299990625" y2="57.008" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.25" y1="57.008" x2="35.25" y2="63.958" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.999990625" y1="65.708" x2="33.499990625" y2="65.708" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="61.708" x2="3.999990625" y2="65.708" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.749521875" x2="0" y2="61.708" width="0" layer="20"/>
<text>3V3</text>
<text>5V</text>
<text>P3</text>
<text>P1</text>
<text>P5</text>
<text>P7</text>
<text>GND</text>
<text>P0</text>
<text>P2</text>
<text>P4</text>
<text>P6</text>
<text>GND</text>
<text>PWRON</text>
<text>XIO</text>
<text>TX1</text>
<text>RX1</text>
<text>FEL</text>
<text>HPL</text>
<text>HPC</text>
<text>HPR</text>
<text>HDMI DIP</text>
<text>V1.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="CHIP_HDMI">
<packages>
<package name="HDR2X2X20H">
<description>Original name &lt;b&gt;HDR2X2X20H&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="HDR2X3">
<description>Original name &lt;b&gt;HDR2X3&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="HDR2X5">
<description>Original name &lt;b&gt;HDR2X5&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SW_KA_1114UA">
<description>SW_KA_1114UA</description>
</package>
<package name="DS2431P+T&amp;R">
<description>TSOC-6</description>
</package>
<package name="J1-0603">
<description>Original name &lt;b&gt;J1-0603&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="QFN40P1000X1000X90_HS-89M">
<description>QFN, 88-Leads, Body 10.00x10.00mm, Pitch 0.40mm, Thermal Pad 6.75x6.75mm, IPC Low Density</description>
</package>
<package name="ABM3B">
<description>Original name &lt;b&gt;ABM3B&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="1608_0603">
<description>Original name &lt;b&gt;1608_0603_&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="0603">
<description>Original name &lt;b&gt;0603&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23-5">
<description>Original name &lt;b&gt;SOT23-5&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SMA">
<description>Original name &lt;b&gt;SMA&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="HDR1X2">
<description>Original name &lt;b&gt;HDR1X2&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="T_SOT95P285X90-6N">
<description>T_SOT95P285X90-6N</description>
</package>
<package name="T_MOLEX_45171">
<description>Original name &lt;b&gt;T_MOLEX_45171&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="HDR2X8">
<description>Original name &lt;b&gt;HDR2X8&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="HDR1X8">
<description>Original name &lt;b&gt;HDR1X8&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="MOUNTINGHOLE">
</package>
<package name="TP-1MMX1MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J2" library="CHIP_HDMI" package="HDR2X2X20H" value="2X20CHIP"/>
<element name="J4" library="CHIP_HDMI" package="HDR2X3" value="HDR2X3"/>
<element name="J3" library="CHIP_HDMI" package="HDR2X5" value="HDR2X5"/>
<element name="S1" library="CHIP_HDMI" package="SW_KA_1114UA" value="SW_KA_1114UA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="CHIP_HDMI" package="DS2431P+T&amp;R" value="DS2431P+">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="CHIP_HDMI" package="J1-0603" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="CHIP_HDMI" package="QFN40P1000X1000X90_HS-89M" value="CH7053A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Y1" library="CHIP_HDMI" package="ABM3B" value="ABM3B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="18pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="18pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="CHIP_HDMI" package="J1-0603" value="1.2K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="CHIP_HDMI" package="J1-0603" value="6.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="CHIP_HDMI" package="J1-0603" value="6.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="CHIP_HDMI" package="J1-0603" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="CHIP_HDMI" package="J1-0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="CHIP_HDMI" package="J1-0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="CHIP_HDMI" package="J1-0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="CHIP_HDMI" package="J1-0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="CHIP_HDMI" package="J1-0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="CHIP_HDMI" package="J1-0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="CHIP_HDMI" package="0603" value="ACML">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="CHIP_HDMI" package="0603" value="ACML">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="CHIP_HDMI" package="SOT23-5" value="LP5907MFX">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="CHIP_HDMI" package="SMA" value="B240A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="CHIP_HDMI" package="0603" value="ACML">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="CHIP_HDMI" package="1608_0603" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J7" library="CHIP_HDMI" package="HDR1X2" value="HDR1X2"/>
<element name="D1" library="CHIP_HDMI" package="T_SOT95P285X90-6N" value="D-SEMTECH-RCLAMP0504S">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="CHIP_HDMI" package="T_SOT95P285X90-6N" value="D-SEMTECH-RCLAMP0504S">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="CHIP_HDMI" package="T_SOT95P285X90-6N" value="D-SEMTECH-RCLAMP0504S">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="CHIP_HDMI" package="T_MOLEX_45171" value="T_MOLEX_45171">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="CHIP_HDMI" package="J1-0603" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="CHIP_HDMI" package="HDR2X8" value="HDR2X8"/>
<element name="J5" library="CHIP_HDMI" package="HDR1X8" value="HDR1X8"/>
<element name="U$2" library="CHIP_HDMI" package="MOUNTINGHOLE" value=""/>
<element name="TP1" library="CHIP_HDMI" package="TP-1MMX1MM" value="TEST_POINT"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC_5V_DCC">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J2" pad="1A"/>
<contactref element="J2" pad="4A"/>
<contactref element="J2" pad="12A"/>
<contactref element="J2" pad="39A"/>
<contactref element="J2" pad="1B"/>
<contactref element="J2" pad="11B"/>
<contactref element="J2" pad="21B"/>
<contactref element="J2" pad="22B"/>
<contactref element="J2" pad="40B"/>
<contactref element="J3" pad="9"/>
<contactref element="J3" pad="10"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="Y1" pad="4"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="Y1" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P$13"/>
<contactref element="U1" pad="P$17"/>
<contactref element="U1" pad="P$22"/>
<contactref element="U1" pad="P$30"/>
<contactref element="U1" pad="P$32"/>
<contactref element="U1" pad="P$14"/>
<contactref element="U1" pad="P$5"/>
<contactref element="U1" pad="P$16"/>
<contactref element="U1" pad="P$8"/>
<contactref element="U1" pad="89"/>
<contactref element="U1" pad="P$28"/>
<contactref element="U1" pad="P$36"/>
<contactref element="U1" pad="P$12"/>
<contactref element="U1" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="P$11"/>
<contactref element="U1" pad="P$29"/>
<contactref element="U1" pad="P$3"/>
<contactref element="U1" pad="P$24"/>
<contactref element="U1" pad="P$26"/>
<contactref element="U1" pad="P$33"/>
<contactref element="U1" pad="P$21"/>
<contactref element="U1" pad="P$15"/>
<contactref element="U1" pad="P$10"/>
<contactref element="U1" pad="P$34"/>
<contactref element="U1" pad="P$6"/>
<contactref element="U1" pad="P$31"/>
<contactref element="U1" pad="P$9"/>
<contactref element="U1" pad="P$18"/>
<contactref element="U1" pad="P$19"/>
<contactref element="U1" pad="P$35"/>
<contactref element="U1" pad="P$4"/>
<contactref element="U1" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="P$7"/>
<contactref element="U1" pad="P$25"/>
<contactref element="U1" pad="P$27"/>
<contactref element="U1" pad="P$20"/>
<contactref element="U1" pad="P$23"/>
<contactref element="U1" pad="45"/>
<contactref element="U1" pad="33"/>
<contactref element="U1" pad="38"/>
<contactref element="U1" pad="70"/>
<contactref element="U1" pad="75"/>
<contactref element="U1" pad="79"/>
<contactref element="U1" pad="44"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="47"/>
<contactref element="U1" pad="52"/>
<contactref element="U1" pad="59"/>
<contactref element="U1" pad="62"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="J2" pad="39B"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="20"/>
<contactref element="J1" pad="21"/>
<contactref element="J1" pad="22"/>
<contactref element="J1" pad="23"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="11"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="TWI1_SCK">
<contactref element="U1" pad="54"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="15"/>
<contactref element="D3" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="11A"/>
</signal>
<signal name="TWI1_SDA">
<contactref element="U1" pad="55"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="16"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="9A"/>
</signal>
<signal name="AVDD">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="61"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="73"/>
<contactref element="U1" pad="83"/>
<contactref element="U1" pad="41"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="60"/>
<contactref element="U1" pad="46"/>
<contactref element="U1" pad="53"/>
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="U1" pad="77"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DVDD">
<contactref element="U1" pad="42"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="71"/>
<contactref element="U1" pad="43"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="TP1" pad="0"/>
</signal>
<signal name="HOTPLUG_DET">
<contactref element="U1" pad="51"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="LCD_D3">
<contactref element="J2" pad="20A"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="LCD_CLK">
<contactref element="J2" pad="35A"/>
<contactref element="U1" pad="82"/>
</signal>
<signal name="LCD_DE">
<contactref element="J2" pad="40A"/>
<contactref element="U1" pad="84"/>
</signal>
<signal name="LCD_D4">
<contactref element="J2" pad="19A"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="LCD_D20">
<contactref element="J2" pad="31A"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LCD_D19">
<contactref element="J2" pad="32A"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LCD_D18">
<contactref element="J2" pad="29A"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LCD_D15">
<contactref element="J2" pad="30A"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="LCD_D5">
<contactref element="J2" pad="22A"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="LCD_D6">
<contactref element="J2" pad="21A"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="LCD_D10">
<contactref element="J2" pad="23A"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="LCD_D7">
<contactref element="J2" pad="24A"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="LCD_D12">
<contactref element="J2" pad="25A"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="LCD_D11">
<contactref element="J2" pad="26A"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="LCD_D14">
<contactref element="J2" pad="27A"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="LCD_D13">
<contactref element="J2" pad="28A"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="LCD_D22">
<contactref element="J2" pad="33A"/>
<contactref element="U1" pad="88"/>
</signal>
<signal name="LCD_D21">
<contactref element="J2" pad="34A"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD_HSYNC">
<contactref element="J2" pad="38A"/>
<contactref element="U1" pad="86"/>
</signal>
<signal name="LCD_D23">
<contactref element="J2" pad="36A"/>
<contactref element="U1" pad="87"/>
</signal>
<signal name="LCD_VSYNC">
<contactref element="J2" pad="37A"/>
<contactref element="U1" pad="85"/>
</signal>
<signal name="PWRON">
<contactref element="J2" pad="10A"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HPR">
<contactref element="J2" pad="8B"/>
<contactref element="J4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="FEL">
<contactref element="J2" pad="7B"/>
<contactref element="J4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="HPCOM">
<contactref element="J2" pad="6B"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="UART1-RX">
<contactref element="J2" pad="5B"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="HPL">
<contactref element="J2" pad="4B"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="UART1-TX">
<contactref element="J2" pad="3B"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XIO-P7">
<contactref element="J2" pad="20B"/>
<contactref element="J3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="XIO-P6">
<contactref element="J2" pad="19B"/>
<contactref element="J3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="XIO-P5">
<contactref element="J2" pad="18B"/>
<contactref element="J3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="XIO-P4">
<contactref element="J2" pad="17B"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="XIO-P3">
<contactref element="J2" pad="16B"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="XIO-P2">
<contactref element="J2" pad="15B"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="XIO-P1">
<contactref element="J2" pad="14B"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LCD_D2">
<contactref element="J2" pad="17A"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="J2" pad="13B"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TMDS_CLK_N">
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="J1" pad="12"/>
<contactref element="D2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TMDS_CLK_P">
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
<contactref element="D2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TMDS_DATA0_N">
<contactref element="U1" pad="34"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TMDS_DATA0_P">
<contactref element="U1" pad="35"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="D2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="TMDS_DATA1_N">
<contactref element="U1" pad="36"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="D1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TMDS_DATA1_P">
<contactref element="U1" pad="37"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TMDS_DATA2_N">
<contactref element="U1" pad="39"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TMDS_DATA2_P">
<contactref element="U1" pad="40"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC_1V8">
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC_3V3">
<contactref element="J2" pad="5A"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="J7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC_5V">
<contactref element="J2" pad="3A"/>
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$11">
</signal>
<signal name="S$12">
</signal>
<signal name="VCC-5V">
<contactref element="J2" pad="2B"/>
</signal>
<signal name="VCC-1V8">
<contactref element="J2" pad="7A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="68"/>
<contactref element="Y1" pad="3"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="80"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="50"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="65"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U1" pad="63"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U1" pad="64"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U1" pad="72"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="69"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="Y1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="67"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="D2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="D3" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
