<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3.057025" y1="60.080025" x2="0.371975" y2="57.394975" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="0.371975" y1="57.394975" x2="0" y2="56.49695" width="0.0254" layer="20" curve="45"/>
<wire x1="0" y1="56.49695" x2="0" y2="-2.667" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="-2.667" x2="40.64" y2="57.912" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="57.912" x2="38.1" y2="60.452" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="38.1" y1="60.452" x2="3.95505" y2="60.452" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="3.95505" y1="60.452" x2="3.057025" y2="60.080025" width="0.0254" layer="20" curve="45"/>
<hole x="3.9878" y="56.4896" drill="3.048"/>
<text>./laserz/video_graphics_array.sh</text>
<text>Next Thing Co.</text>
<text>RED </text>
<text>GREEN</text>
<text>BLUE</text>
<wire x1="0" y1="-2.6924" x2="-1.660025" y2="-4.352425" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="-1.660025" y1="-4.352425" x2="-2.032" y2="-5.25045" width="0.0254" layer="20" curve="45"/>
<wire x1="-2.032" y1="-5.25045" x2="-2.032" y2="-13.31695" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="-2.032" y1="-13.31695" x2="-1.660025" y2="-14.214975" width="0.0254" layer="20" curve="45"/>
<wire x1="42.300025" y1="-14.214975" x2="37.750025" y2="-18.764975" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="37.750025" y1="-18.764975" x2="2.889975" y2="-18.764975" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="2.889975" y1="-18.764975" x2="-1.660025" y2="-14.214975" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="-2.6924" x2="42.300025" y2="-4.352425" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="42.300025" y1="-4.352425" x2="42.672" y2="-5.25045" width="0.0254" layer="20" curve="-45"/>
<wire x1="42.672" y1="-5.25045" x2="42.672" y2="-13.31695" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="42.672" y1="-13.31695" x2="42.300025" y2="-14.214975" width="0.0254" layer="20" curve="-45"/>
<text>R</text>
<text>G</text>
<text>B</text>
<text>GND</text>
<text>5V</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>FEL</text>
<text>3V3</text>
<text>ADC</text>
<text>P0</text>
<text>P2</text>
<text>P4</text>
<text>P6</text>
<text>GND</text>
<text>IN1</text>
<text>SDA</text>
<text>PCK</text>
<text>HS</text>
<text>ID0</text>
<text>ID2</text>
<text>ID4</text>
<text>ID6</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>ID7</text>
<text>ID5</text>
<text>ID3</text>
<text>ID1</text>
<text>ICK</text>
<text>SCK</text>
<text>IN3</text>
<text>GND</text>
<text>P7</text>
<text>P5</text>
<text>P3</text>
<text>P1</text>
<text>MICN</text>
<text>MICM</text>
<text>HPR</text>
<text>HPC</text>
<text>HPL</text>
<text>VS</text>
<text>REV 1.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="VGA-DIP">
<packages>
<package name="DB15-F_22MM">
</package>
<package name="SOT23-BEC">
<description>&lt;b&gt;TO-236&lt;/b&gt; ITT Intermetall</description>
</package>
<package name="2X20CHIP-TH">
</package>
<package name="R0603_5MIL_DWS">
</package>
<package name="TSOC6">
<description>&lt;b&gt;TSOC 6&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JST-PH-2-THM-RA">
<description>&lt;b&gt;S2B-PH-K-S&lt;/b&gt; 
&lt;p&gt;
JST PH 2-pin thru-home side entry</description>
</package>
<package name="U14HEADER">
</package>
<package name="TRIMPOT">
</package>
<package name="FIDUCIAL_1MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="cheeper">
<packages>
<package name="TACTILE-SWITCH-K2-1114UA-AW">
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="P1-17">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="TRANS(&gt;^_^)&gt;" library="VGA-DIP" package="DB15-F_22MM" value="DB15-F_22MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="VGA-DIP" package="SOT23-BEC" value="BAT54S">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="VGA-DIP" package="SOT23-BEC" value="BAT54S">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="VGA-DIP" package="SOT23-BEC" value="BAT54S">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="VGA-DIP" package="SOT23-BEC" value="BAT54S">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="VGA-DIP" package="SOT23-BEC" value="BAT54S">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="VGA-DIP" package="2X20CHIP-TH" value="2X20-CHIP-HEADERS2X20-PTH-CHIP">
<attribute name="MFG_PN" value=""/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="2x20 .100&quot; headers"/>
<attribute name="FOOTPRINT" value="2x20 .100&quot; CHIP foot print"/>
<attribute name="ASSEMBLE" value=""/>
<attribute name="TOLLERANCE" value=""/>
<attribute name="LINK" value=""/>
<attribute name="VENDOR" value="ASSMANN"/>
<attribute name="VENDOR_PART_NUMBER" value="AWHW40-G-SMD-R (single)"/>
<attribute name="PART_TYPE" value=""/>
<attribute name="MFG" value=""/>
<attribute name="PRICE" value=""/>
</element>
<element name="R1" library="VGA-DIP" package="R0603_5MIL_DWS" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="VGA-DIP" package="R0603_5MIL_DWS" value="8.66K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="VGA-DIP" package="R0603_5MIL_DWS" value="17.4K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="VGA-DIP" package="R0603_5MIL_DWS" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="VGA-DIP" package="R0603_5MIL_DWS" value="1.1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="VGA-DIP" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="VGA-DIP" package="R0603_5MIL_DWS" value="4.3k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="VGA-DIP" package="R0603_5MIL_DWS" value="8.66k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="VGA-DIP" package="R0603_5MIL_DWS" value="120">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="VGA-DIP" package="R0603_5MIL_DWS" value="120">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="VGA-DIP" package="R0603_5MIL_DWS" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="VGA-DIP" package="R0603_5MIL_DWS" value="1.1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="VGA-DIP" package="R0603_5MIL_DWS" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="VGA-DIP" package="R0603_5MIL_DWS" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="VGA-DIP" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="VGA-DIP" package="R0603_5MIL_DWS" value="4.3k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="VGA-DIP" package="R0603_5MIL_DWS" value="8.66k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="VGA-DIP" package="R0603_5MIL_DWS" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="VGA-DIP" package="R0603_5MIL_DWS" value="1.1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="VGA-DIP" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="VGA-DIP" package="R0603_5MIL_DWS" value="4.3k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="VGA-DIP" package="TSOC6" value="DS2431P">
<attribute name="MFG_PN" value="DS2431P+T&amp;RCT-ND"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="IC, 1024-Bit, 1-Wire EEPROM, TSOC6"/>
<attribute name="FOOTPRINT" value="TSOC6"/>
<attribute name="ASSEMBLE" value=""/>
<attribute name="TOLLERANCE" value=""/>
<attribute name="LINK" value="http://www.digikey.com/product-detail/en/DS2431P%2BT%26R/DS2431P%2BT%26RCT-ND/3647900"/>
<attribute name="VENDOR" value="MAXIM"/>
<attribute name="VENDOR_PART_NUMBER" value="DS2431P+T&amp;R"/>
<attribute name="PART_TYPE" value="IC"/>
<attribute name="MFG" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="PRICE" value="0.98"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW" library="cheeper" package="TACTILE-SWITCH-K2-1114UA-AW" value="TACTILE-SWITCH-434333045822SIDE_W_MOUNT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BAT" library="VGA-DIP" package="JST-PH-2-THM-RA" value="BAT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U14" library="VGA-DIP" package="U14HEADER" value="U14_HEADER"/>
<element name="BLUE" library="VGA-DIP" package="TRIMPOT" value="TRIMPOT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GREEN" library="VGA-DIP" package="TRIMPOT" value="TRIMPOT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RED" library="VGA-DIP" package="TRIMPOT" value="TRIMPOT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="VGA-DIP" package="R0603_5MIL_DWS" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="VGA-DIP" package="R0603_5MIL_DWS" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B" library="testpad" package="P1-17" value="TPPAD1-17">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="G" library="testpad" package="P1-17" value="TPPAD1-17">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R" library="testpad" package="P1-17" value="TPPAD1-17">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FD1" library="VGA-DIP" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Fiducial"/>
<attribute name="PART_NUMBER" value="RB00000042"/>
<attribute name="ASSEMBLE" value="N.C"/>
</element>
<element name="FD2" library="VGA-DIP" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Fiducial"/>
<attribute name="PART_NUMBER" value="RB00000042"/>
<attribute name="ASSEMBLE" value="N.C"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="TRANS(&gt;^_^)&gt;" pad="5"/>
<contactref element="TRANS(&gt;^_^)&gt;" pad="10"/>
<contactref element="TRANS(&gt;^_^)&gt;" pad="8"/>
<contactref element="TRANS(&gt;^_^)&gt;" pad="7"/>
<contactref element="TRANS(&gt;^_^)&gt;" pad="6"/>
<contactref element="D4" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="SW" pad="3"/>
<contactref element="TRANS(&gt;^_^)&gt;" pad="GND1"/>
<contactref element="TRANS(&gt;^_^)&gt;" pad="GND2"/>
<contactref element="BAT" pad="2"/>
<contactref element="U14" pad="GND@1"/>
<contactref element="U14" pad="GND@4"/>
<contactref element="U14" pad="GND@2"/>
<contactref element="U14" pad="GND@5"/>
<contactref element="U14" pad="GND@3"/>
<contactref element="J1" pad="GND@4"/>
<contactref element="J1" pad="GND@5"/>
<contactref element="J1" pad="GND@6"/>
<contactref element="J1" pad="GND@8"/>
<contactref element="J1" pad="GND@7"/>
<contactref element="J1" pad="GND@10"/>
<contactref element="J1" pad="GND@2"/>
<contactref element="J1" pad="GND@3"/>
<contactref element="J1" pad="GND@1"/>
<contactref element="SW" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC3V3">
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="VCC3V3@1"/>
<contactref element="U14" pad="VCC-3V3"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="VCC3V3"/>
</signal>
<signal name="VCC-1V8">
<contactref element="J1" pad="VCC1V8"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="TRANS(&gt;^_^)&gt;" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="GREEN" pad="2"/>
<contactref element="G" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="TRANS(&gt;^_^)&gt;" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="RED" pad="2"/>
<contactref element="R" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="TRANS(&gt;^_^)&gt;" pad="3"/>
<contactref element="D3" pad="3"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="BLUE" pad="2"/>
<contactref element="B" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="LCD-D3">
<contactref element="J1" pad="LCD-D3"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="BLUE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LCD-D5">
<contactref element="J1" pad="LCD-D5"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD-D7">
<contactref element="J1" pad="LCD-D7"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD-D11">
<contactref element="J1" pad="LCD-D11"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD-D13">
<contactref element="J1" pad="LCD-D13"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD-D15">
<contactref element="J1" pad="LCD-D15"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD-D19">
<contactref element="J1" pad="LCD-D19"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="RED" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LCD-D21">
<contactref element="J1" pad="LCD-D21"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD-D23">
<contactref element="J1" pad="LCD-D23"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD-HSYNC">
<contactref element="J1" pad="LCD-HSYNC"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="3"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD-VSYNC">
<contactref element="J1" pad="LCD-VSYNC"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="3"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD-D22">
<contactref element="J1" pad="LCD-D22"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD-D20">
<contactref element="J1" pad="LCD-D20"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD-D14">
<contactref element="J1" pad="LCD-D14"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD-D12">
<contactref element="J1" pad="LCD-D12"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD-D10">
<contactref element="J1" pad="LCD-D10"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="GREEN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LCD-D6">
<contactref element="J1" pad="LCD-D6"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD-D4">
<contactref element="J1" pad="LCD-D4"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="TRANS(&gt;^_^)&gt;" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="TRANS(&gt;^_^)&gt;" pad="14"/>
</signal>
<signal name="VCC5V">
<contactref element="D5" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="VCC5V@1"/>
<contactref element="J1" pad="VCC5V@0"/>
<contactref element="U14" pad="VCC-5V"/>
<contactref element="TRANS(&gt;^_^)&gt;" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="LCD-D2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWRON">
<contactref element="J1" pad="PWRON"/>
<contactref element="SW" pad="2"/>
<contactref element="SW" pad="11"/>
</signal>
<signal name="BAT">
<contactref element="J1" pad="BAT"/>
<contactref element="BAT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HPL">
<contactref element="U14" pad="HPL"/>
<contactref element="J1" pad="HPL"/>
</signal>
<signal name="HPCOM">
<contactref element="U14" pad="HPCOM"/>
<contactref element="J1" pad="HPCOM"/>
</signal>
<signal name="HPR">
<contactref element="U14" pad="HPR"/>
<contactref element="J1" pad="HPR"/>
</signal>
<signal name="MICM">
<contactref element="U14" pad="MICM"/>
<contactref element="J1" pad="MICM"/>
</signal>
<signal name="MICIN1">
<contactref element="U14" pad="MICIN1"/>
<contactref element="J1" pad="MICIN1"/>
</signal>
<signal name="XIO-P1">
<contactref element="U14" pad="XIO-P1"/>
<contactref element="J1" pad="XIO-P1"/>
</signal>
<signal name="XIO-P3">
<contactref element="U14" pad="XIO-P3"/>
<contactref element="J1" pad="XIO-P3"/>
</signal>
<signal name="XIO-P5">
<contactref element="U14" pad="XIO-P5"/>
<contactref element="J1" pad="XIO-P5"/>
</signal>
<signal name="XIO-P7">
<contactref element="U14" pad="XIO-P7"/>
<contactref element="J1" pad="XIO-P7"/>
</signal>
<signal name="AP-EINT3">
<contactref element="U14" pad="AP-EINT3"/>
<contactref element="J1" pad="AP-EINT3"/>
</signal>
<signal name="TWI2-SCK">
<contactref element="U14" pad="TWI2-SCK"/>
<contactref element="J1" pad="TWI2-SCK"/>
</signal>
<signal name="CSICK">
<contactref element="U14" pad="CSICK"/>
<contactref element="J1" pad="CSICK"/>
</signal>
<signal name="CSID1">
<contactref element="U14" pad="CSID1"/>
<contactref element="J1" pad="CSID1"/>
</signal>
<signal name="CSID3">
<contactref element="U14" pad="CSID3"/>
<contactref element="J1" pad="CSID3"/>
</signal>
<signal name="CSID5">
<contactref element="U14" pad="CSID5"/>
<contactref element="J1" pad="CSID5"/>
</signal>
<signal name="CSID7">
<contactref element="U14" pad="CSID7"/>
<contactref element="J1" pad="CSID7"/>
</signal>
<signal name="CSID6">
<contactref element="U14" pad="CSID6"/>
<contactref element="J1" pad="CSID6"/>
</signal>
<signal name="CSID4">
<contactref element="U14" pad="CSID4"/>
<contactref element="J1" pad="CSID4"/>
</signal>
<signal name="CSID2">
<contactref element="U14" pad="CSID2"/>
<contactref element="J1" pad="CSID2"/>
</signal>
<signal name="CSID0">
<contactref element="U14" pad="CSID0"/>
<contactref element="J1" pad="CSID0"/>
</signal>
<signal name="CSIHSYNC">
<contactref element="U14" pad="CSIHSYNC"/>
<contactref element="J1" pad="CSIHSYNC"/>
</signal>
<signal name="TWI2-SDA">
<contactref element="U14" pad="TWI2-SDA"/>
<contactref element="J1" pad="TWI2-SDA"/>
</signal>
<signal name="AP-EINT1">
<contactref element="U14" pad="AP-EINT1"/>
<contactref element="J1" pad="AP-EINT1"/>
</signal>
<signal name="XIO-P6">
<contactref element="U14" pad="XIO-P6"/>
<contactref element="J1" pad="XIO-P6"/>
</signal>
<signal name="XIO-P4">
<contactref element="U14" pad="XIO-P4"/>
<contactref element="J1" pad="XIO-P4"/>
</signal>
<signal name="XIO-P2">
<contactref element="U14" pad="XIO-P2"/>
<contactref element="J1" pad="XIO-P2"/>
</signal>
<signal name="XIO-P0">
<contactref element="U14" pad="XIO-P0"/>
<contactref element="J1" pad="XIO-P0"/>
</signal>
<signal name="LRADC">
<contactref element="U14" pad="LRADC"/>
<contactref element="J1" pad="LRADC"/>
</signal>
<signal name="FEL">
<contactref element="U14" pad="FEL"/>
<contactref element="J1" pad="FEL"/>
</signal>
<signal name="UART1-RX">
<contactref element="U14" pad="UART1-RX"/>
<contactref element="J1" pad="UART1-RX"/>
</signal>
<signal name="UART1-TX">
<contactref element="U14" pad="UART1-TX"/>
<contactref element="J1" pad="UART1-TX"/>
</signal>
<signal name="CSPICK">
<contactref element="J1" pad="CSIPCK"/>
<contactref element="U14" pad="CSPICK"/>
</signal>
<signal name="1">
<contactref element="U14" pad="CSIVSYNC"/>
<contactref element="J1" pad="CSIVSYNC"/>
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$28">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="N$30">
</signal>
<signal name="N$31">
</signal>
<signal name="N$32">
</signal>
<signal name="N$33">
</signal>
<signal name="N$34">
</signal>
<signal name="N$35">
</signal>
<signal name="N$36">
</signal>
<signal name="N$37">
</signal>
<signal name="N$38">
</signal>
<signal name="N$39">
</signal>
<signal name="N$40">
</signal>
<signal name="N$41">
</signal>
<signal name="N$42">
</signal>
<signal name="N$43">
</signal>
<signal name="N$44">
</signal>
<signal name="N$45">
</signal>
<signal name="N$46">
</signal>
<signal name="N$47">
</signal>
<signal name="N$48">
</signal>
<signal name="N$49">
</signal>
<signal name="N$50">
</signal>
<signal name="N$51">
</signal>
<signal name="N$52">
</signal>
<signal name="N$53">
</signal>
<signal name="N$54">
</signal>
<signal name="N$55">
</signal>
<signal name="N$56">
</signal>
<signal name="N$57">
</signal>
<signal name="N$58">
</signal>
<signal name="N$59">
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="J1" pad="TWI1-SDA"/>
<contactref element="TRANS(&gt;^_^)&gt;" pad="12"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="J1" pad="TWI1-SCK"/>
<contactref element="TRANS(&gt;^_^)&gt;" pad="15"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$60">
</signal>
<signal name="N$61">
</signal>
<signal name="N$62">
</signal>
<signal name="N$63">
</signal>
<signal name="N$64">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
