Layout  cdio   Date: January 08, 2000 14:00:00

---------------------------------------------------------------------
Gerber files :

Filename                Polarity    Layer name
---------------------------------------------------------------------
SilkScreenTop.ger       P           Silkscreen top (Componentside)
PasteMaskTop.ger        P           Paste mask top (Componentside)
SolderMaskTop.ger       P           Solder mask top (Componentside)
Top.ger                 P           Top layer (Componentside)
Bottom.ger              P           Bottom layer (Solderside)
SolderMaskBottom.ger    P           Solder mask bottom (solderside)

Aperture file (Wheel table)         gerber.txt

---------------------------------------------------------------------
Gerber output specification :
---------------------------------------------------------------------

Number format : 2 4
Suppression   : Leading zero
Coordinates   : Absolute


---------------------------------------------------------------------
PCB Specifications :
---------------------------------------------------------------------

PCB size (Width,height)             :   6200.0000 ,  3200.0000  mils
PCB size (Width,height)             :      6.20000,     3.20000 inch
PCB size (Width,height)             :    157.480  ,    81.280   mm

PCB origin (x,y)                    :   1000.0000 ,  1000.0000  mils
PCB origin (x,y)                    :      1.00000,     1.00000 inch
PCB origin (x,y)                    :     25.400  ,    25.400   mm


Board thickness                     : 1.6 mm
Material                            : FR4
Basic copper thickness              : 17.5 u
Number of layers                    : 2
Minimal Trace width                 : 8 mils (0.203 mm)
Minimal Clearance                   : 8 mils (0.203 mm)
