Ad Lib Multim‚dia inc.
580, Grande-All‚e Est, suite 40
Qu‚bec, QC. Zip Code : G1R 2K2
T‚l‚phone : (418) 522-6100

                    Ad Lib Multim‚dia, Qu‚bec

Installation de pilote pour OS/2 version 3.00 (ou plus).

Avant de commencer l'installation des pilotes pour la carte de son ADLIB,
il faut s'assurer que OS/2 est d‚j… install‚ et fonctionnel.

Voici les ‚tapes … suivre :

- 1 : Executez le fichier de lot CLOCKFIX.BAT qui se trouve sur la
disquette.  OS/2 vous offre plusieurs fa‡ons pour le faire. Vous pouvez,
par exemple, ouvrir une fenˆtre DOS et taper "A:\OS2\CLOCKFIX" … la ligne
de commande. Vous pouvez aussi simplement ouvrir la fenˆtre du lecteur et
double-cliquer sur CLOCKFIX.BAT.

- 2 : Ouvrir le groupe multim‚dia qui est sur le bureau et cliquez sur
"installation d'une application".

- 3 : s‚lectionnez le lecteur "A" comme source. Un r‚pertoire nomm‚ OS2
devrait apparaitre.  Double-cliquez ce r‚pertoire. Une fenˆtre
d'installation devrait alors s'ouvrir automatiquement.

- 4 : S‚lectionner les 3 pilotes disponibles. Acceptez ensuite toutes les
valeurs par d‚faut. Elles devraient fonctionner tel quel sur votre
système.

Vous pouvez recommencer l'installation autant de fois que vous le voulez
pour modifier les choix de ports, de DMA ou de IRQ. Vous pouvez aussi
utiliser votre ‚diteur de texte favori pour modifier directement la ligne
de commande du fichier CONFIG.SYS. Malheureusement, il faut red‚marrer la
machine … chaque fois pour entendre le r‚sultat.

Si jamais vous aviez oubli‚ d'‚x‚cuter CLOCKFIX, lors du prochain
d‚marrage, OS/2 vous avertira qu'il n'a pas pu ‚x‚cuter TIMER0.SYS et
OPL3.SYS. Ne paniquez pas! Vous pouvez ‚x‚cuter CLOCKFIX mˆme après
l'installation des pilotes et tout rentrera dans l'ordre, au prochain
d‚marrage.

Vous verrez que trois nouvelles ic“nes sont apparues dans le groupe
multim‚dia :

- 1 "MIDI" sert … jouer la musique avec le synthetiseur FM nomm‚ OPL3.

- 2 "MIDI 2" sert … jouer la musique avec la "table d'onde" (WAVE TABLE).

- 3 "Digital Audio" vous permet d'enregistrer vos propres fichiers WAV et
de les modifier.

Veuillez noter que le contr“le de volume ne fonctionne pas lors de
l'audition avec MIDI 2.  Cela est due au fait que la partie de la carte
qui joue les table d'onde n'accepte que les commandes MIDI standard,
tandis que le contr“le de volume maitre de OS/2 tente d'‚crire directement
dans les r‚gistres de la carte de son.

pilote ADLIB Version 1.5
support technique pour OS2 : Christian Gingras

MAI 1996.

