ADLIB Multimedia, Quebec

Bitte lesen Sie auch die Datei INSTALL.TXT für Informationen über die Installation.

READ.ME - OS/2 Ad Lib Audio Device-Treiber  Installation Version 1.5
-------------------- -------------------- --------------------------------------- 
Diese Datei enthält detaillierte Informationen, wie man die Ad Lib Multimedia Audio Device-Treiber 
für Ad Lib Soundkarten einrichtet. 

Zusätzlich zur Installation der Ad Lib Audio Treiber, ermöglicht diese Diskette auch die optionale Einrichtung der IBM-MPU-401- und OPL3 MIDI-Treiber.

Die folgenden Themen werden in dieser READ.ME Datei behandelt:

1) Installation über vorherige Installationen
2) System-Anforderungen
3) Dateiliste für die Ad Lib Audio Installationsdiskette 
4) Das Ad Lib Audio für OS/2 Installations-Verfahren 
5) Device-Treiber Befehlseingaben, Optionen
6) Hinweise zu den Befehlseingaben, Optionen
7) Gebrauch von Audio in DOS- und Win-OS/2-Sitzungen
8) Fragen zur Audio - Konkurrenz - OS/2, DOS, Win-OS/2 
9) Fragen zum Plug and Play-System
10) Fragen zum Mixer
11) Fragen zu MIDI 
12) OPL3 Device-Treiber
13) MPU401 Device-Treiber



1) Installation über vorherige Installationen
-------------------- -------------------- --------------------------------------- 
Bitte überprüfen Sie vor der Installation , ob folgende Einträge in der CONFIG.SYS existieren:
    BASEDEV=CS31CONF.SYS ...
    BASEDEV=CS32CONF.SYS ...
    DEVICE=C:\MMOS2\CSBSAUD.SYS ...
    DEVICE=C:\MMOS2\VCSBSAUD.SYS BSAUD1$
    DEVICE=C:\MMOS2\VCSGAMES.SYS BSAUD1$
Sollte irgendeiner dieser Einträge vorhanden sein, so löschen Sie diesen bitte vor der Installation dieses Produkts.


2) System-Anforderungen
-------------------- -------------------- --------------------------------------- 
Bitte prüfen Sie vor der Installation des Ad Lib Audio für OS/2, ob Sie die Version MMPM/2, wie mit OS/2 2.11 oder spätere Produktversionen ausgeliefert, auf Ihrem System bereits installiert haben. Benutzen Sie den Befehl SYSLEVEL um festzustellen, welchen Level von MMPM/2 Sie installiert haben. 
Das Feld „Current CSD Level" wird eine der folgenden Werte anzeigen:

    UN0000 - Die Version von MMPM/2, wie ausgeliefert mit OS/2 2.1. Eine Aktualisierung ist erforderlich.

    UN49407 - Die Oktober 1993 CSD-Version von MMPM/2. Eine Aktualisierung ist erforderlich
               Dies ist die gleiche Version wie für den OS/2 2.11 Service Refresh von Februar 1994.

    XR03000 - Die Version von MMPM/2, wie ausgeliefert mit OS/2 Warp 3.0.
               Keine Aktualisierung ist erforderlich.

Falls eine Aktualisierung erforderlich ist, kann der MMPM/2 CSD kostenlos über Compuserve oder von der IBM OS/2 BBS bezogen werden.

CompuServe: OS/2 Support Forum:
    Library 17: mmpmcs.dsk

IBM BBS in Nordamerika: +1 (919) 517-0001
    mmoscsd.dsk


3) Datei-Liste der Ad Lib Audio Installations-Diskette
-------------------- -------------------- --------------------------------------- 
Ad Lib- Audio Dateien:

BSAUDRES.DLL - OS/2 Business Audio-Support DLL.
BUSAUDIO.HLP - Hilfedatei, die während der Installation der Ad Lib Audio benötigt wird.
CARDINFO.DLL - Ad Lib Device-Support DLL.
CONTROL.SCR - Installation-Kontrolldatei, die bei der Standard-OS/2-Multimedia-Installation benötigt wird. 
CSBSAUD.INI - OS/2 Standard-Audio-Einstellungen
CSBSAUD.SYS - physischer OS/2-Audio-Device-Treiber für die Ad Lib Audio
CS32CONF.SYS - OS/2-Konfigurations-Device-Treiber für CS4232 
CWAUDIO.BIN - OS/2 Audio-Device-Microcode
FILES.32 - Dateiliste für die CS4232-Installation 
READ.ME - diese Datei
VCSBSAUD.SYS - OS/2-Audio virtueller Device-Treiber für Crystal Audio
INSTALL.TXT - Schrittweises Einbau-Verfahren.

IBM OPL3 Dateien:
OPL3.SYS - physischer OS/2 Audio-Device-Treiber für IBM OPL3 FM MIDI
OPL3.HLP - Hilfe-Datei, die während der Installation für IBM OPL3 FM MIDI benutzt wird
OPL3RES.DLL - IBM OPL3 Device-Support DLL
OPLREAD.ME - Dokumentation für die IBM OPL3 FM MIDI-Installation 

IBM MPU401 Dateien:
MPU401.SYS - physischer OS/2 Audio-Device-Treiber für IBM MPU401 MIDI
MPURES.DLL - IBM MPU401 Device-Support DLL.
MPUREAD.ME - Dokumentation für IBM MPU401-Installation  

IBM Sonstiges - Dateien:
MIDIPLAY.ICO - Desktop-Icon für MIDI-Player 
CLOCK01.SYS - OS/2 ISA Clock-Treiber für die Unterstützung des Highres-Timers
CLOCK02.SYS - OS/2 MCA Clock-Treiber für die Unterstützung des Highres-Timers
TIMER0.SYS - OS/2-Treiber für  den Highres-Timer


Hinweis:  	CS4232 ist der Ad Lib Audio-Adapter. Er wurde entwickelt und wird gefertigt von Crystal 		Semiconductor Corporation.

       		OPL3 ist ein Syntheziser-Chip für FM-Musik, der von Ad Lib erschaffen wurde und von 		Yamaha produziert wird..











4) Das Ad Lib Audio für OS/2 Installations-Verfahren 
-------------------- -------------------- ---------------------------------------
Zur Installation des Device-Supports legen Sie bitte die Diskette „Ad Lib Audio for OS/2" in das Laufwerk A: (oder in ein anderes Laufwerk, in dem sich die Diskette befindet). 
Starten Sie das Multimedia Application Install Program, das sich im Multimedia-Ordner auf dem OS/2-Desktop befindet. Befinden Sie sich im Multimedia-Installationsprogramm, so wählen Sie bitte als Quell-Laufwerk das Laufwerk A: (oder in ein anderes Laufwerk, in dem sich die Diskette befindet).

Das Installationsprogramm zeigt 3 Möglichkeiten auf. Handelt es sich um die Erstinstallation auf Ihrem System, so  wählen Sie bitte alle Möglichkeiten aus.  Sie können diese Installationsroutinen jederzeit auch später immer wieder ausführen, und auch jeden Treiber separat installieren.

Bitte lesen und folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogrammes am Bildschirm.
Die folgenden Dateien werden auf Ihrem System bereitgestellt:

Wenn die Ad Lib ASB Audiokarte installiert wird:
   \MMOS2\DLL\CARDINFO.DLL
   \MMOS2\DLL\BSAUDRES.DLL
   \MMOS2\HELP\BUSAUDIO.HLP
   \OS2\CS32CONF.SYS
   \MMOS2\CSBSAUD.SYS
   \MMOS2\VCSBSAUD.SYS
   \MMOS2\CSBSAUD.INI
   \MMOS2\CWAUDIO.BIN

Wenn der IBM OPL3 installiert wird: 
	\MMOS2\OPL3.SYS
	\MMOS2\HELP\OPL3.HLP
	\MMOS2\DLL\OPL3RES.DLL

Wenn der IBM MPU401 installiert wird:
	\MMOS2\MPU401.SYS
	\MMOS2\DLL\MPURES.DLL

Wenn entweder OPL3 oder MPU401 installiert werden:
	\MMOS2\INSTALL\MIDIPLAY.ICO
	\OS2\BOOT\CLOCK01.SYS
	\OS2\BOOT\CLOCK02.SYS
	\OS2\BOOT\TIMER0.SYS

Abhängig von Ihren Antworten in der Eingabe-Bildschirmmaske, werden einige Zeilen in die Datei OS/2 CONFIG.SYS eingetragen. Wenn Sie nicht wissen, welche Eingaben Sie in der Eingabe-Bildschirmmaske machen sollen, so ist es das Beste, NICHT die vorgeschlagenen Standardeinstellungen zu ändern, sondern auf die OK-Schaltfläche zu klicken. 
Nachstehend werden die Änderungen an der Datei OS/2 CONFIG.SYS aufgeführt, wenn keine Einstellungen modifiziert wurden, jeweils für die einzelnen Devices:

Wenn die Ad Lib ASB Audiokarte installiert wird:
    BASEDEV=CS32CONF.SYS /P:534 /I:5 /D:1,1 /SB:220 /M:330,9 /FM:388 /J:200 /CD:NONE /O
    DEVICE=C:\MMOS2\CSBSAUD.SYS /N:BSAUD1$ /L:8
    DEVICE=C:\MMOS2\VCSBSAUD.SYS BSAUD1$

Wenn entweder OPL3 oder MPU401 installiert werden:
	BASEDEV=TIMER0.SYS
	DEVICE=C:\MMOS2\OPL3.SYS /P:388 /N:OPL31$
	DEVICE=C:\MMOS2\MPU401.SYS /N:MPU4011$

Hinweis: Wenn die Einstellungen für die I/O-Ports, DMA oder IRQ geändert werden müssen, so können Sie       	das Installations-Programm erneut ausführen, oder mit einem Texteditor die CONFIG.SYS - Datei 	direkt editieren. 

5) Device-Treiber Befehlseingaben, Optionen
-------------------- -------------------- ---------------------------------------
Die folgenden Tabellen beschreiben die verschiedenen Befehlseingaben und Einstellungen, welche für die Ad Lib Device-Treiber bereitgestellt werden:


CS32CONF.SYS    -   OS/2 Audio Konfiguration Device-Treiber für CS4232.

Option/Format       Beschreibung                 Gültige Werte (* = Standard, Werkseinstellung - Default Value)
-------------------------------------------------------------------------------
/P:<port>           Codec Port                  *534, 608, E84, F44 (hex)
/I:<irq>            Codec IRQ                   *5, 7, 9, 11, 15 (decimal)
/D:<pDMA,cDMA>      Playback,Capture DMA        0, 1, 3 (*1,1)
/CS:<port>          Control Port                (*not required)
/SB:<port>          Sound Blaster Port          *220, 240, NONE
/M:<port,irq>       MPU Port                    330, *NONE
                    MPU IRQ                     7, 9, 11, 12, 15, *NONE
/FM:<port>          FM Port                     *388, NONE
/J:<port>           Joystick Port               100, 200, *NONE
/CD:<port>          CD-ROM Port                 320, 340, 360, *NONE
/DL:<option>        Download microcode          Force, No (*not required)
/IFM:<option>       Internal FM (CS4236 only)   *On, Off
/O                  Override PnP settings       (*not enabled)
/V                  Enable Verbose Display      (*not enabled)


CSBSAUD.SYS     -   OS/2 Audio physischer Device-Treiber.  Dieser Treiber unterstützt alle Ad Lib Audio Devices.

Option/Format       Beschreibung                 Gültige Werte (* = Standard, Werkseinstellung - Default Value)
-------------------------------------------------------------------------------
/N:<name>           Name of PDD                 Supplied by install program (*BSAUD1$)
/X1:<value>         AUX1 unmute/gain            0..31 (8 = 0dB)  (*not enabled - muted)
/X2:<value>         AUX2 unmute/gain            0..31 (8 = 0dB)  (*not enabled - muted)
/L:<value>          LINE unmute/gain            0..31 (8 = 0dB)  (*not enabled - muted)
/R:<rate>           Enable Adj Intrpt Rate      1..60 (interrupts/sec) (*not enabled)
/EXT                Preserve Mixer Input        (*not enabled)
/M:<option>         Microphone Monitoring       1, On (*not enabled)
/S:<value>          Inactivity power down       1..5 minutes (*not enabled)
/V                  Enable Verbose Display      (*not enabled)


VCSBSAUD.SYS     -  OS/2 Audio virtueller Device-Treiber. Dieser Treiber unterstützt alle Ad Lib Audio Devices.

Option/Format       Beschreibung                 Gültige Werte (* = Standard, Werkseinstellung - Default Value)
-------------------------------------------------------------------------------
                    Name of PDD                 Supplied by install program (*BSAUD1$)
/S                  Skip DOS Envir Var Scan     (*not enabled)






6) Hinweise zu den Befehlseingaben, Optionen
-------------------- -------------------- ---------------------------------------

CSBSAUD.INI Befehlseingaben, Optionen:
Es gibt zwei Möglichkeiten, die CSBSAUD.SYS-Datei mit Optionen einzurichten, die dann die Standard-/Grundeinstellungen (Default) überschreiben. Die erste Methode ist das Ändern der Eingaben in der CONFIG.SYS -Datei, wie vor beschrieben. Die zweite Methode ist das Ändern der Eingaben in der CSBSAUD.INI -Datei im Verzeichnis \MMOS2.  
Die erste Methode überschreibt die zweite mit individuellen Eintragungen. Deshalb werden Eintragungen in CSBSAUD.INI nur vorgenommen, wenn eine besondere Option in CONFIG.SYS nicht enthalten ist.

VCSBSAUD.SYS /S Option:
Der VCSBSAUD.SYS -Treiber wird selbständig  eine 'BLASTER'DOS-Umgebungs-Variable zu den
richtigen Audio-Hardware-Einstellungen setzen.  Dies wird durch das Hinzufügen einer SET BLASTER=' Zeile an den Anfang aller AUTOEXEC-Dateien für DOS-Sitzungen getan. 
Mit der /S -Option für VCSBSAUD.SYS wird die automatische Einstellung für diese Umgebungsvariable übersprungen.

CSBSAUD.SYS /R Option:
Die CSBSAUD.SYS /R -Option erlaubt dem Anwender, die Device-Interrupt-Rate anzupassen. Diese Option sollte nur mit großer Vorsicht benutzt werden.


7) Gebrauch von Audio in DOS- und Win-OS/2-Sitzungen 
-------------------- -------------------- ---------------------------------------
Um Audio für DOS und Win-OS/2 -Sitzungen zu ermöglichen, müssen die DOS-Werte, wie nachfolgend, gesetzt werden: 

    WIN_RUN_MODE                 3.1 ERWEITERTE KOMPATIBILITÄT
    AUDIO_ADAPTER_SHARING        Erforderlich oder Optional
    INT_DURING_IO                Ein
    HW_TIMER                     Ein
    VIDEO_SWITCH_NOTIFICATION    Ein
    VIDEO_8514A_XGA_IOTRAP       Aus
    VIDEO_RETRACE_EMULATION      Aus
    DPMI_MEMORY_LIMIT            8


8) Fragen zur Audio - Konkurrenz - OS/2, DOS, Win-OS/2 
-------------------- -------------------- -------------------- ------------------- 

OS/2 MMPM/2 wurde so entwickelt, daß, wenn eine Anwendung im Vordergrund (in Ansicht) läuft, diese Anwendung dann Priorität über andere im Hintergrund laufende erhält. Hintergrund-Anwendungen werden in Wartestellung gebracht, bis sie in den Vordergrund (in Ansicht) gestellt werden.

Wenn Sie ein einziges Audio-Device haben, ist es nicht möglich, daß zwei Programme das Device gleichzeitig nutzen können. Zum Beispiel: eine Anwendung wurde eingerichtet um das Device  für Audio-Wiedergabe zu nutzen, und eine zweite Anwendung wurde gestartet um das Device für Audio-Wiedergabe gleichfalls zu nutzen, so erlangt die im Vordergrund laufende Anwendung Priorität und die Anwendung im Hintergrund wird auf Halt gestellt. Diese Angaben gelten auch für „Sampling Rate" und „Sample Size Configuration" .



Audio-Device-Treiber für Windows, installiert unter WinOS/2, versuchen  die Audio-Device in allen Windows -Sitzungen zu nutzen. Bei Win-OS/2 - Sitzungen, welche die Audio-Device nicht nutzen, könnten Sie die Einstellungen für das AUDIO_ADAPTER_SHARING auf „NONE" setzen. Dieses verhindert, daß während der Sitzung das Audio-Device genutzt wird, und ermöglicht, daß das Device von einer anderen Anwendungen genutzt werden kann. 

Zum Anzeigen der OS/2-Dokumentation für Audisysteme, benutzen Sie das Programm VIEW.EXE.
Wir schlagen zum Betrachten folgende Artikel vor:

	VIEW /AUDIO
             VIEW /MULTIMEDIA
             VIEW /SOUNDS


9) Fragen zum Plug and Play-System
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------
Das CS4232  ist ein Plug and Play (PnP) kompatibles Device. Falls Ihr System ein PnP-BIOS beinhaltet, werden Befehlszeilen-Optionen ignoriert, wenn die Resourcen-Werte nicht zur Verfügung stehen oder die /O -Option eingerichtet wurde, um diese zu überfahren.


10) Fragen zum Mixer
-------------------- -------------------- -------------------- ------------------- 
Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gibt es noch keine allgemeine OS/2-Mixer-Anwendung für  Business - Audio. Deshalb ist die Lautstärke-Regelung für Devices für LINE, AUXI und AUX2 in die Befehlszeile des  CSBSAUD.SYS -Treibers eingefügt worden. Schlagen Sie unter Teil 5, CSBSAUD.SYS, nach, um das Format für Unmute- und Gain-Einstellungen zu lesen. 

Diese Werte für Gain werden bei jedem Start gesetzt und können während dieser  Systemnutzung nicht geändert werden.  Die Befehls-Eingabewerte stellen eine Gain-Einstellung dar, wo 8 gleich 0 dB Gain ist.  Jeder Zuwachs ist gleich 1.5 dB.  Werte größer als 8 werden die Lautstärke vermindern und Werte weniger als 8 die Lautstärke vergrößern. 

Die Device, die LINE, AUXI und AUX2 zugeordnet werden, sind systemabhängig und können hier nicht detailliert geschildert werden. Schlagen Sie hierzu in Ihrer System-Dokumentation nach, um die Device-Konfiguration vorzunehmen. 

Hinweis: Diese Einstellungen haben keinen Effekt auf die Standard-Wave-Audio - Lautstärke, die von dem
OS/2 - Lautstärkeregler-ICON gesteuert wird.


11) MIDI Fragen
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------
Diese Installationsdiskette ermöglicht auch die optionale Einrichtung der IBM OPL3- und MPU401 MIDI- Treiber. Diese Treiber werden dem Anwender als eine Zusatzleistung bereitgestellt.
Die Ad Lib Soundkarte unterstützt MIDI Audio  auf zwei Arten, sowohl OPL3-, als auch die MIDI - Befehle.

Wenn Sie eine Ad Lib Soundkarte mit der Bezeichnung „Special Edition" (ohne Wave-Table) haben,
werden Sie nichts hören, sofern Sie den ICON "MIDI 2" nutzen. 

Wenn Sie eine Ad Lib Soundkarte mit Wave-Table benutzen, werden Sie eine viel realistischere Musik hören.
Es sei denn Sie verwenden den Mixer eines Drittanbieters, welcher Standard-Mixer-Befehler für die Lautstärkeregelung benutzt, wird es Ihnen leider sonst nicht möglich sein, die Lautstärke zu regeln. 




12) OPL3 Device-Treiber
-------------------- -------------------- -------------------- ------------------- 

Treiber-Installation für FM Synthese OPL3 MIDI  
-------------------- -------------------- ------------------- 

System-Anforderungen
------------------
Bevor Sie die FM- Synthese OPL3 MIDI installieren, stellen Sie bitte sicher, daß Sie die OS/2
WARP Version 3.00 Revision 8.162 auf Ihrem System installiert haben.
Geben Sie zur Überprüfung vom OS/2-Prompt ein: VER /R. 

Installationsverfahren für FM Synthese OPL3 MIDI für OS/2
-------------------- -------------------- -------------------- -
Zur Installation des Device-Supports legen Sie die FM Synthese OPL3 MIDI für OS/2 - Treiberdiskette in das Laufwerk A:.  Starten Sie dann das Multimedia-Installationsprogramm „A:MINSTALL", welches Sie auf der Diskette gefunden haben.
Wählen Sie dann das ICON „FM Synthese OPL3 Midi" aus.

Das Multimedia-Installationsprogramm fügt die folgenden Zeilen zu Ihrer CONFIG.SYS-Datei hinzu:

   DEVICE=c:\mmos2\TIMER0.SYS
   DEVICE=c:\mmos2\opl3.sys /P:330 /N:OPL31$


13) MPU401 Device-Treiber
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------
OS/2 Device-Treiber für MMPM/2 MPU-401- Unterstützung

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN BEDINGUNGEN. 
DER GEBRAUCH DES OS/2 DEVICE-TREIBERS FÜR MMPM/2 MPU-401 UNTERSTÜTZUNG  SETZT DIE ANNAHME DER  NACHFOLGENDEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VORAUS:


	 SIE MÜSSEN EIN LIZENZINHABER VON OS/2 SEIN.
	 SIE KÖNNEN KOPIEN DES OS/2 DEVICE-TREIBERS FÜR MMPM/2 MPU-401- 	UNTERSTÜTZUNG ANFERTIGEN IN DER ANZAHL DER OS/2 - LIZENZEN DIE SIE 	BESITZEN. 
	ALLE ANDEREN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN IHRER OS/2 - LIZENZVEREINBARUNG
	FINDEN EBENFALLS ANWENDUNG AUF DEN EINSATZ DIESES TREIBERS FÜR MMPM/2 	MPU-401 UNTERSTÜTZUNG;
	JEDOCH ERWEITERT DIES KEINE GARANTIE BEZOGEN AUF DIESE VEREINBARUNG. 


INHALT:
________


           1.0 Unterstützte Merkmale

           2.0 Kompatibilität

           3.0 Vorbereitende Schritte

           4.0 Installation von Diskette

           5.0 Optionale Befehlszeilen-Parameter

           6.0 Bugs

           7.0 Warenzeichen






1.0 UNTERSTÜTZTE MERKMALE
__________________

 Diese Datei beschreibt die Installation des MMPM/2 MPU-401 Device-Treibers, MPU401.SYS, und verwandter Dateien. Dieser Treiber benutzt den neuen Highres-Time-Treiber TIMER0.SYS.

Der MPU-401 Treiber hat doppelte Funktionen, da er sowohl MMPM/2 als auch die neuen Echtzeit-MIDI-Subsysteme unterstützt.  Deshalb haben einige des Befehlszeilen-Parameter eingeschränkte oder keine Funktionen, wenn sie einzig im Zusammenhang mit MMPM/2 betrachtet werden. 


Der MMPM/2 MPU-401 - Treiber hat die folgenden Funktionen: 

     1. Benutzt den Highres-Timer-Treiber, um Genauigkeit auf  1-Millisecond zu liefern, die höchste eines
        jeden MMPM/2 MIDI - Treibers. Ein Befehlzeilen-Parameter erlaubt die Wahl einer niedrigeren       	Frequenz, falls notwendig.

     2.  Unterstützungen von bis zu 8 unabhängigen Events, einschliesslich der neuen wiederkehrenden Events. 

     3. Führt eine automatische Erkennung der MPU-401 Hardware aus.  Kann bis zu 9 MPU-401's unterstützen 	(obwohl MMPM/2 nur einen erkennt).
 4. Benutzt automatisch den 32ms-System-Timer, falls der Highres-Timer-Treiber nicht gefunden wird. Timing ist bei einer Genauigkeit von 32ms schon vernünftig. 


2.0 Kompatibilität
_____________

Dieser  Soundkarten-Treiber ist kompatibel mit OS/2 Warp 3.

3.0 Vorbereitende Schritte
_________________

Falls es irgendwelche Kopien von CLOCK01.SYS und CLOCK02.SYS in dem X:\os2 - Verzeichnis gibt:
(wobei  X für das Boot-Laufwerk steht), löschen Sie diese unbedingt. 

Stellen Sie sicher, daß CLOCK01.SYS und CLOCK02.SYS nicht als READONLY markiert sind. Um das READONLY zu entfernen, benutzen Sie den Attrib - Befehl, wie z.B.: attrib -r X:\os2\boot\clock0*.sys, wobei X das Boot-Laufwerk bezeichnet.


4.0 Installation von Diskette
_________________

Entpacken (pkUnzip) Sie die Dateien (oder legen die Diskette ein), starten Sie MINSTALL und wechseln in das Verzeichnis, in dem sich die Dateien befinden.

MINSTALL wird Sie fragen, wieviele MPU-401installiert sind.  Antworten Sie immer mit 1.


5.0 Optionale Befehlszeilen-Parameter
_________________

Der Treiber versucht während des Bootvorganges, die I/O Ports und IRQ zu  entdecken.  Der erste gültige Port ist der Wert, den er benutzt.  In den meisten Fällen wird es nicht erforderlich sein, Befehlzeilen-Parameter einzugeben. Derzeit unterstützt der Treiber nur den MPU-401, wenn er unter MMPM/2 aufgerufen wird.

Die automatische Erkennung prüft zunächst die Adresse 0x330 und dann 0x300. Wenn auf einem Microchannel-System eingesetzt, dann wird 0x1330 auch kontrolliert. 

Alternativ können Befehlszeilen-Parameter eingesetzt werden, um den Treiber zu beauftragen, die automatische Erkennung zu überspringen  und nur bestimmte I/O-Ports und IRQ zu benutzen. 
Bis zu 9 MPU-401, numeriert von  1 bis 9, können auf diese Weise unterstützt werden.
MPU-401 # 1 ist derjenige, den MMPM/2 verwendet.

Parameter haben folgende Formate: 

        DEVICE=MPU401.SYS /xn:yyy /xn:yyy ...

        Wobei  'x' für einen einzelnen Großbuchstaben, 'n' ist für einen Wert von 1 bis 9, und 'yyy' für die Option
        stehen. 

        /Pn:yyy  Base I/O: Setzt die Basis- I/O -Adresse für den Port  n, meist 300 oder 330 (# ist in Hex)

        /In:yyy  IRQ level: Setzt den IRQ-Level für Port n.  yyy ist eine Dezimalzahl von 1 bis 15. Wenn die 
	I/O-Basisadresse manuell vergeben wird (z.B.: /P1:300), aber nicht der IRQ-Wert, dann wird der Treiber versuchen, den IRQ-Wert automatisch zu ermitteln. Bitte beachten Sie, daß ein IRQ-Wert für das Abspielen von MMPM/2 nicht genutzt wird. 

        /N:sss   Treiber-Name, ein String mit 8-Zeichen - Länge, endend mit $. 
                 Geben Sie keine Port-Nummer an. Die Standard-/Werkseinstellung (Default)  ist  "MPU401$".

        /R:yyy   Auflösung des MMPM/2-Timing. Wenn der Highres-Ttimer (TIMER0.SYS) installiert ist, meldet dieser Parameter dem MPU-401-Treiber, welche Auflösung zu benutzen ist (wobei yyy  der Wert für die Millisekunden ist) wenn MMPM/2 MIDI eingesetzt wird. Die Standard-/Werkseinstellung (Default)  ist 1 Millisekunde. 

        /V       Anzeige aller Einstellungen während des Bootens. Falls eingesetzt, sollte dieser Parameter als erster Parameter aufgeführt sein. 


6.0 Bugs 
_______

Der Resource Manager ist nicht in Gebrauch, und deshalb könnte die automatische Erkennung auf anderer  Hardware trampeln. 

Es scheint so, als ob ein Bug sich im MMPM/2's AUDIO_CAPABILITY-Code Kode befände, und  deshalb benutzt dieser Treiber das betreffende Merkmal nicht.


7.0  TRADEMARKS
   __________

  The following terms, denoted by an asterisk (*) in
  this file, are trademarks or registered trademarks of
  IBM Corporation in the United States and/or other
  countries:

    IBM
    OS/2


  IBM DISCLAIMS ALL WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR
  IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED
  WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
  MERCHANTABILITY WITH RESPECT TO THE INFORMATION IN
  THIS DOCUMENT.  BY FURNISHING THIS DOCUMENT, IBM
  GRANTS NO LICENSES TO ANY RELATED PATENTS OR
  COPYRIGHTS.

  THIS DRIVER IS COPYRIGHTED BY INTERNATIONAL BUSINESS
  MACHINES CORPORATION.  ALL APPROPRIATE RESTRICTIONS
  APPLY.

                                (Ende vom Dokument)




ADLIB Device Treiber Version 1.5
Technische OS/2-Unterstützung: Christian Gingras

Ausgabe vom MAI 1996.

