                      *********************
                             SETUPSA
                      *********************
-------------------------
1. Qu’est-ce que SETUPSA?
-------------------------
SETUPSA.EXE est une application qui permet d’utiliser le OPL3-SA dans
un environnement DOS ou Windows 3.1.
SETUPSA.EXE effectue des réglages de carte son lors du démarrage.
Lorsque le OPL3-SA3 est installé sur le PC, cela sert aussi à changer
des réglages de carte son après l’installation.
Les réglages sont sauvegardés dans OP13SA.INI

------------
2. Démarrage
------------
Sur la ligne de commande, entrez ce qui suit.

SETUPSA [/S] (/S est une option)

Si SETUPSA est démarré sans option, une boîte de dialogue 
d’installation apparaît à l’écran.
Si l’option /S est spécifiée, SETUPSA effectuera les réglages pour
carte sonore. Les réglages du port I/O, les réglages IRQ, DMA et de
volume se trouvant dans le fichier OPL3SA.INI s’affichent puis 
quittent.
(Dans ce cas, il est impossible de changer les réglages.)

------------
3. Opération
------------
Si SETUPSA est démarré sans option, une boîte de dialogue apparaît à
l’écran et affiche ce qui suit.

< Lorsque vous utilisez un keyboard >
Touche [TAB] ---> Sélectionne l’objet suivant.
[SHIFT] + [TAB] ---> Sélectionne l’objet précédent.

Touches [<-], [->] ---> Modifie le réglage de l’objet choisi.
(L’IRQ du Sound Blaster et l’IRQ du MPU401 sont liés.)

Touche [S] ---> Teste le générateur de son Wave du mode Sound Blaster
Touche [W] ---> Teste le générateur de son Wave du mode WSS.
Touche [F] ---> Teste le générateur de son FM.
Touche [Enter] ---> Sauvegarde les réglages dans le fichier OPL3SA.INI
                    et quitte.
Touche [ESC] ---> Quitte sans sauvegarder les réglages.

< Concernant "3D Control" > 
Le YMF715 (OPL3-SA3) fait appel à la technologie stéréo élargie 
"Ymersion" déposée par Yamaha qui crée une impression d’étendue spatiale 
lorsque deux enceintes sont utilisées. Dans la fenêtre MAIN (la fenêtre 
principale), sélectionnez [3D] situé dans le bas de la fenêtre et appuyez sur 
la touche [Entrée] pour accéder à la fenêtre "3D Control". (Si vous 
utilisez une souris, double-cliquez l’icône [3D] pour accéder à la fenêtre 
"3D Control".) Si vous avez opté pour Manual, vous pouvez procéder aux 
réglages de Ymersion, Bass et Treble. Si vous avez opté pour Hall 1, Hall 2, 
Church ou Disco, les réglages Ymersion, Bass et Treble sont préprogrammés 
et les valeurs Ymersion, Bass et Treble ne sont pas affichées.

< Avec une souris >
Amenez le curseur sur l’objet que vous souhaitez régler et cliquez
sur le bouton gauche.
(L’IRQ du Sound Blaster et l’IRQ du MPU401 sont liés.)
Dans la section volume, cliquez sur le bouton gauche pour régler les
touches [UP] et [DOWN].
Double-cliquez sur [OK] pour sauvegarder les réglages dans le fichier
OPL3SA.INI et quitter.
Double-cliquez sur [CANCEL] pour quitter sans sauvegarder les réglages.

< Tests de générateur de son >
Les boutons [S], [W] et [F] vérifient le son provenant des 
hautparleurs ou du casque branché à la carte son. Si vous changez les
réglages, nous vous recommandons d’utiliser ces fonctions pour 
tester le son produit.
Si vous n’entendez plus de son et s’il n’y a pas de message d’erreur,
il est possible que le volume soit au minimum.
Si vous sélectionnez la rubrique Sound Test de la fenêtre 3D puis appuyez 
sur la touche [Entrée], le YMF715 (OPL3-SA3) effectuera le test mentionné. 
Si le test échoue, un message sera affiché et l’écran repasse à la fenêtre 
Main (principale).

< Message avant de quitter >
Lorsque vous utilisez les boutons [OK] ou la touche [Enter] pour
quitter, le message suivant peut apparaître:
"Voulez-vous ouvrir cette fenêtre de configuration lors
du prochain démarrage? [O/N]"
Si vous souhaitez une fenêtre d’installation lors du démarrage du PC
pour pouvoir y modifier des réglages, appuyez sur la touche [O].
Sinon, appuyez sur n’importe quelle autre touche.

< Messages d’erreur >
Voyez " 7. Explication des messages d’erreur " dans ce fichier.

---------------------------------------------
4. Si vous utilisez Intel Config Manager (CM)
---------------------------------------------
Si Config Manager (CM ou gestionnaire de configuration) est installé
sur votre PC ou si les PnP BIOS du PC supportent la carte son,
SETUPSA.EXE ne lira que les réglages assignés par CM et ne réinitialisera
pas la carte son.
Dans ce cas, seul le volume pourra être modifié dans la boîte de
dialogue mentionnée ci-dessus.
(Impossible d’effectuer des réglages I/O, IRQ et DMA.)

----------------------
5. Réglages par défaut
----------------------
Voici les réglages par défaut d’usine.

                | I/O   IRQ   DMA
----------------+-------------------
Sound Blaster   | 220h   5     1 
WSS             | 530h   5     0
MPU401          | 330h   5     -
----------------+-------------------

----------------------------------------------------------
6. Lorsqu’un lecteur de CD-ROM est branché à la carte son.
----------------------------------------------------------
< Si Configuration Manager est installé sur votre PC >
Si CM (gestionnaire de configuration) est installé sur votre PC, les
réglages SETUPSA ne sont pas nécessaires.
Voyez le manuel de votre lecteur de CD-ROM et installez le pilote
pour CD-ROM.
L’IRQ du pilote du CD-ROM doit avoir un des réglages suivants: 3, 5,
7, 9, 10, 11.

<Si Configuration Manager n’est pas installé sur votre PC >
Lorsque vous installez des applications touchant à la carte son, il
faut alors ajouter l’option -c comme par exemple

     install -c

Lorsque vous utilisez l’option -c, l’installeur ajoute la ligne

     DEVICE=C:\op13sa\sacdrom.sys /P0 /I0 /A0

à CONFIG.SYS, pour préparer la carte son au CD-ROM lors du démarrage
du PC.

1. Voyez le manuel de votre CD-ROM et installez le pilote pour CD-ROM.
L’IRQ du pilote pour CD-ROM doit être réglé sur 3, 5, 7, 9, 10 ou 11.
Lors du réglage de l’IRQ, un commutateur d’option peut s’avérer
nécessaire selon le pilote du CD-ROM.
Ainsi, pour un CD-ROM Mitsumi, l’adresse I/O et l’IRQ se règlent en
ajoutant des commutateurs d’option tels que
DEVICE=C:\MTM\MTMCDAI.SYS /D:MTMIDE01 /P:1f0,14 /P:170,15 /P:1e8,11
/P:168,10

2. Lancez SETUPSA.EXE, réglez IDE1 I/O, IDE2 I/O et IDE I/O en
fonction des réglages du pilote du CD-ROM et quittez. (Ces réglages
sont coupés par défaut). Les réglages seront alors ajoutés à la ligne
supérieure du fichier CONFIG.SYS.

3. Redémarrez ensuite votre PC et assurez-vous que le lecteur CD-ROM
est détecté.
Si ce n’est pas le cas, changez les réglages du pilote du CD-ROM ainsi
que les réglages IDE1 I/O, IDE2 I/O et IDE I/O de SETUPSA.EXE.

--------------------
7. Messages d’erreur
--------------------
Voici une liste des messages d’erreur SETUPSA.EXE et des corrections
à entreprendre.
"Carte son OPL3-SAx manque!"
---> La carte son OPL3-SA n’est pas installée sur le PC.

"Conflit IRQ" (uniquement avec l’OPL3-SA)
---> L’OPL3-SA ne peut assigner le même IRQ à WSS et SB.
     Modifiez un des réglages IRQ.

"Erreur WSS I/O"
---> Le réglage WSS I/O ou IRQ ou DMA est incorrect. Changez-le.

"Erreur contrôle SB"
---> Le réglage I/O ou IRQ ou DMA du Sound Blaster est incorrect.
     Changez-le.

"Erreur d’écriture sur carte"
---> Essayez de changer les réglages WSS, SB ou MPU.

"Erreur alloc. mémoire"
---> La mémoire conventionnelle DOS est insuffisante.
     Enlevez les programmes résidant tels que les pilotes d’appareils pour
     libérer de la mémoire conventionnelle.

"Spécifiez WSS IRQ ou DMA"
---> WSS IRQ et DMA sont désactivés.
     Choisissez un autre réglage que [désactiver].

"Conflit IRQ sur SB"
---> L’IRQ du Sound Blaster est utilisé par un autre appareil.
     Spécifiez un numéro IRQ différent.

"Conflit IRQ sur MPU"
---> L’IRQ du MPU est utilisé par un autre appareil.
     Spécifiez un numéro IRQ différent.

"Conflit IRQ sur WSS"
---> L’IRQ du WSS est utilisé par un autre appareil.
     Spécifiez un numéro IRQ différent.

"Erreur d’ouverture de fichier"
---> SETUPSA.EXE ne peut trouver le(s) fichier(s) voulu(s).
     Assurez-vous que OPL3SA.INI, TEST.WAV et MESSAGE.TBL se trouvent
     dans le même répertoire que SETUPSA.EXE.

"Pas d’attribution de tampon noeud"
"Impossible d’attribuer tampon DMA"
"Impossible d’allouer de la mémoire!"
---> La mémoire conventionnelle DOS est insuffisante.
     Enlevez les programmes résidant tels que les pilotes d’appareils pour
     libérer de la mémoire conventionnelle.

"Erreur d’écriture du registre de contrôle OPL3-SAx"
---> Les réglages SB, WSS, MPU, Gameport, Modem ou IDE sont incorrects
     ou la carte n’est peut-être pas branchée convenablement.

"opl3sa.ini absent"
---> Le fichier OPL3SA.INI qui contient les réglages n’existe pas.
     Assurez-vous qu’il se trouve dans le même répertoire que SETUPSA.EXE.

"Erreur d’initialisation SB"
---> Il est possible que les connexions de la carte soient mauvaises.
     Coupez l’alimentation et insérez la carte correctement.

"Erreur de configuration WSS: Interrupt manque"
"Erreur de configuration WSS: Canal DMA manque"
"Erreur de configuration WSS: Adresse base incorrecte"
---> Les réglages WSS ne sont pas valides. Modifiez-les.

