miro Computer Products AG                                              22.01.97

miro 20SD/22SD/20SV/40SV/44SV TWIN                                 Version 4.00

WINDOWS 3.1x Treiber

WICHTIGE HINWEISE ZUR INSTALLATION
===============================================================================
Starten Sie Windows vor der miro-Treiberinstallation mit den VGA-Treibern !

Beachten Sie bitte, dass die I/O Adresse 2E8 frei sein muss. Diese wird zum
Beispiel von der seriellen Schnittstelle COM4 genutzt!

Entfernen Sie bitte alle anderen VGA Grafikkarten aus Ihrem Rechner bzw.
schalten Sie eine evtl. auf dem Mainboard vorhandene on-board VGA ab.

Aktivieren Sie bitte das VIDEO-ROM Shadowing in Ihrem Rechner BIOS
oder ueber die Option ROM Ihres Memory Mangers
(z.B. C:\DOS\EMM386.EXE ROM=C000-C800)

Um von der Festplatte aus zu installieren, muessen Sie die Installations-
Disketten in ein Verzeichnis Ihrer Wahl kopieren.
Kopieren Sie bitte zuerst die miroTWIN Disk1 und dann die miroTWIN Disk2
(z.B. kopieren in Verzeichnis C:\TMP).

Sie haben die Moeglichkeit auf dem grossem Schirm zu booten und Twinface
zu benutzen. Legen Sie dazu bitte den DIP-Schalter 2 auf ON.

EINSCHRAENKUNG
===============================================================================
miroSCREENADJUST               Nicht mit Festfrequenzmonitoren benutzen.
                               Sie sollten die Bilgroesse und Position nicht
                               allzu stark von den Standard-Einstellungen
                               veraendern, da sonst der Monitor beschaedigt
                               werden koennte.

miroTINTCONTROL                In Farbtiefen groesser als 256 Farben wird
			       nur die Hauptkarte unterstuezt	 


FEHLERERSCHEINUNG              BEHEBUNG
===============================================================================
Linien bleiben auf dem         In der Datei SYSTEM.INI in der Sektion [928.DRV]
Desktop stehen                 VXPBLT=1 setzen.

Schwarzer Kasten als           Sie haben ein TWINMODUL 10 als TWINMODUL 20
Mauszeiger auf dem             installiert oder das zweite MB des TWINMODULS
TWINMODUL Schirm.              ist defekt.

Keine Eingabe in der           Einmal die <ALT>-Taste druecken.
Dos-Box moeglich

Falschfarben in der	       Loeschen Sie bitte in der Datei SYSTEM.INI in der
1600x1280er Aufloesung         Sektion [928.drv] SYSCOLORS=24.

Dokumente erscheinen           Ihre Applikation benutzt die DPI Groesse fuer den
gestaucht                      vollen TWINFACE Desktop. Rufen Sie den DPI-Sizer
			       auf und passen Sie die DPI-Groesse individuell an.


=================================================================================

Bitte benutzen Sie zur Veraenderung der Aufloesung und Farbtiefe nur miroSUPERSCREEN !
