NEC tulostinohjaimet Windows 95                    29.11-95

Ohjaimet malleihin: SuperScript 610, 610plus, 660 ja 660i.
N„ilt„ levykkeilt„ l”ytyy my”skin verkkokirjoitinohjain NEC 
SuperScript -malleille, t„ll„ ohjaimella voit jakaa ty”asemaan 
liitetyn SuperScript tulostimen Windows 95 verkossa. 

Ohjaimet ovat pakattuja & itsest„„npurkautuvia, jokainen 
DISKX.EXE tiedosto sis„lt„„ yhden asennuslevykkeen tiedostot.
Luo jokaiselle DISKX.EXE tiedostolle oma alihakemisto, kopioi 
jokainen DISKX.EXE tiedosto omaan alihakemistoon ennen 
tiedostojen purkamista.
Esim. C:\NEC\DISK1\DISK1.EXE
      C:\NEC\DISK2\DISK2.EXE
      C:\NEC\DISK3\DISK3.EXE
            jne.


Pakattujen tiedostojen purkaminen: 
Esim.    DISK2.EXE -D 
K„yt„ -D optiota jotta my”skin alihakemistot purkautuvat (levyke NO:2)


Ohjaimen asennus Windows 95:een:

Liit„ tulostin LPT -porttiin kiinni 
Kytke kirjoittimeen virta p„„lle
K„ynnist„ Windows 95
Aseta NEC asennuslevyke NO 1 levykeasemaan
Valitse Windows:sta: KŽYNNISTŽ --> SUORITA
Kirjoita riville  A:NETSETUP.EXE ja valitse OK
Toimi n„ytt””n tulevien ohjeiden mukaan.


Jos olette kopioineet asennuslevykkeet kiintolevylle,
ohjain voidaan asentaa suoraan kiintolevylt„ --> muuta 
asennuspolkuun se hakemisto josta "asennuslevykkeet" l”ytyv„t.  


Jos asennuksen aikana tulee ehdotuksia tiedostojen
korvaamisesta: 
Žl„ korvaa Windows 95:n tiedostoja, jos ne ovat 
uudempia kuin mit„ levykkeelt„ ollaan asentamassa.
 
Levykkeet 6 ja 7 sis„lt„v„t ainoastaan fontteja, niit„
ei v„ltt„m„tt„ tarvita asennuksessa.