Lue minut ensin ArchiCAD® 4.16-FIN for Windows
________________________________________________________________

ONNEKSI OLKOON, OLET TEHNYT ELÄMÄSI PARHAAN OHJELMAHANKINNAN!

Oheisilla levykkeillä on ArchiCAD 4.1-FIN -ohjelmisto 
Windows-käyttöliittymälle.

Toivotamme sinut tervetulleeksi onnellisten ArchiCAD-käyttäjien
joukoon! Toivomme, että ArchiCAD auttaa sinua jokapäiväisessä
työssäsi ja huomaat sen olevan hyödyllinen ja arvokas työkalu
myös tulevaisuudessa.
________________________________________________________________

Pikalähtö

Vaadittava kokoonpano:

Suosittelemme käytettäväksi Intel® 80486 -pohjaista tietokonetta,
jossa on vähintään 16Mt RAM-muistia ja vähintään 20Mt pysyvää
virtuaalimuistia, 1-2Mt SmartDrivellä ja kiintolevy, jolla on
vähintään 30Mt vapaata tilaa. Ohjelmisto toimii kevyemmälläkin
kokoonpanolla, mutta on hitaampi eikä pysty äärimmäisiin 
suorituksiin suurten kuvien ja 3D-mallien kanssa.

Ohjelmistoina vaaditaan MS-DOS® 5.0 tai uudempi ja Windows 3.1
tai Windows for Workgroups 3.1. Nykyinen ArchiCADin versio ei
tue Windows NT:tä tai Windows 3.0:aa.
________________________________________________________________

ArchiCADin asentaminen

Käynnistä Windows.
Laita levyke "ArchiCAD 4.1 Disk 1" levykeasemaan.
Järjestelmänhallinassa valitse Suorita... Tiedosto-valikosta.
Kirjoita "A:\GSETUP.EXE" (tai "B:\GSETUP.EXE").
Graphisoft Asentaja-ohjelmassa osoita <Asenna> ja seuraa ohjeita.
(Jos haluat räätälöidä asennuksen, niin tutustu Getting Started-
käsikirjaan ArchiCAD 4.16 pakkauksessa.)
________________________________________________________________

ArchiCAD-suojausmodulista

ArchiCAD 4.16:n mukana tulee erityinen suojausmoduli (Rainbow
Technologies, SENTINEL SuperPro(TM)). Tämä suojausmoduli on 
suunniteltu käytettäväksi tietokoneesi 25-pinnan Centronics-
portissa.

Joissakin tietokoneissa on Centronics-portti, joka ei sovi yhteen
ArchiCADin suojausmodulin kanssa. Tässä tapauksessa voidaan
tietokoneeseen asentaa toinen Centronics-portti, jossa on sopiva
25-pinnan liitin.
________________________________________________________________

Suositeltavat minimit yleisimmille konfiguraatiotiedostoille:
________________________________________________________________

CONFIG.SYS
----------------------------------------------------------------
	DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
	DOS=HIGH
	FILES = 45
	BUFFERS=30
	STACKS=9,256
	SHELL=C:\DOS\COMMAND.COM C:\DOS\  /e:1024 /p
REM   Jos käytössä on Windows for Workgroups 3.1,
REM   voi seuraava olla tarpeen:
	device=C:\WINDOWS\protman.dos /i:C:\WINDOWS
	device=C:\WINDOWS\workgrp.sys
	device=C:\WINDOWS\ne2000.dos
REM
	LASTDRIVE=N
________________________________________________________________

AUTOEXEC.BAT
----------------------------------------------------------------
	C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE b- a-
REM   Windows for Workgroups 3.1 asetukset:
	C:\WINDOWS\net start
REM
	PATH C:\WINDOWS;C:\DOS;
	SET TEMP=C:\WINDOWS\TEMP
________________________________________________________________

Pakettiin kuuluvat tiedostot

ARCHICAD.EXE		ArchiCAD 4.16-FIN for Windows.
			99% identtinen ArchiCAD 4.12-FIN
			Macintosh® version kanssa.
				
ARCHICAD.INI		ArchiCADin INI-tiedosto, jonka täytyy
			olla Windows-hakemistossa.

PLAYBACK.EXE		Windows-versio animaatioiden esittämis-
			ohjelmasta PlayBack 1.0.

ArchiCAD-kääntäjä	Macintosh®-apuohjelma niille, jotka
			siirtävät tietoa ArchiCADin Windows-
			ja Macintosh-versioiden välillä.
			Ohjelmalla voi siirtää pohjia, arkistoja,
			kirjastoja, tekstejä ja kuvia molempiin
			suuntiin.
			Varsinaiseen siirtoon MS-DOS-levylle tai
			-levyltä täytyy käyttää Macintoshissa
			joko Apple Tiedostokääntäjä, PC-Exchange,
			DOS-Mounter tai vastaavaa ohjelmaa.
			Siirto on tehtävä suoraan ilman uusia
			käännöksiä.

ARCHICAD.HLP		Ohjetiedosto ArchiCADille.

ARCHICAD.FON		Kirjasintiedosto ArchiCADille

APPLY.PVD		Esikatselutiedosto Näytä-komennolle
			materiaalien ja valon säädossä.

PERUSFIN.LIB		Suomalainen Peruskirjasto, jossa on
			kalusteet suomalaisin mitoin.

ARCHICAD.LIB		Amerikkalainen laaja objektikirjasto
	
ESIMERKK		Hakemisto, jossa on ArchiCAD-esimerkkejä.

TAUSTOJA		Hakemisto, jossa on taustakuvia renderointia 
			varten.

PLOTWARE		Hakemisto, jossa ovat piirturien ohjaimet.

DIGWARE			Hakemisto, jossa ovat digitointipöytien 
			ohjaimet.
________________________________________________________________

Entä jos ArchiCAD kaatuu?

Lopeta Windows.
Tarkista levy DOSissa (CHKDSK).
Käynnistä Windows.
Tuhoa ArchiCAD-oletukset--tiedosto "a04_116.prf".
Käynnistä ArchiCAD
________________________________________________________________

Minne sijoittaa tärkeät apuohjelmat?

Vaikka ArchiCAD-asentaja (GSETUP.EXE) tekee kaikki tarvittavat 
asennukset, niin on hyvä tietää miten ArchiCAD-hakemistojen nimiä
ja sijaintia voi muuttaa.

"ArchiCAD.ini"-tiedosto sisältää DOS-hakemistopolun. Polun täytyy 
aina kertoa missä ArchiCAD sijaitsee. PLOTWARE- ja DIGWARE-
hakemistojen täytyy sijaita samassa hakemistossa.

Oletusarvotiedosto "a04_116.prf" luodaan myös samaan hakemistoon.

Mutta "apply.pvd"-tiedosto tulee sijoittaa työskentelyhakemistoon.
Työskentelyhakemiston voi muuttaa Järjestelmänhallinnasta. Jos
useita ArchiCADejä ei käytetä verkossa, niin on parasta sijoittaa
kaikki nämä tiedostot samaan hakemistoon ja asettaa "ArchiCAD.ini"
ja työskentelyhakemisto osoittamaa samaan paikkaan.
________________________________________________________________

Epäyhteensopivuuslista

On useita laitteita, jotka eivät vielä toimi ongelmattomasti
ArchiCADin Windows-version kanssa.

Pieniä yhteensopivuus ongelmia on ainakin seuraavien näyttökorttien
kanssa etenkin tietyillä värisyvyyksillä.
	- Diamond's Speedstar (suuremmilla syvyyksillä)
	- Diamond's Viper
	- Stealth 24 and Stealth Pro (miljoonilla väreillä)
	- ATI Ultra (värien toisto)
	- ATI Math 32 (kun yli 12Mt RAM-muistia tietokoneessa)
	- Video 7 Mirage, SPEA

HUOMIO: Jos tietokoneessa on EISA-väylä, niin on tarkistettava, että
EISA-asetukset ovat oikein tietokoneesi RAAM-muistin tyypille ja
määrälle. Väärät asetukset saattavat aiheuttaa ongelmia ArchiCADissä.

Gáthy Tibor
ArchiCAD for Windows project manager
________________________________________________________________

Meihin voi ottaa yhteyttä:


Budapest (englanniksi):
		Graphisoft Kft.
		Kolumbusz u. 29
		H-1145 BUDAPEST
		HUNGARY
Puhelin 	990 36 1 251-1000
Telekopio	990 36 1 251-1890
CompuServe 	71151,1116
AppleLink 	ARCHICAD.MG


Espoo (suomeksi):
		M.A.D. Oy
		Gallen-Kallelan tie 21
		SF-02600 ESPOO
		SUOMI
Puhelin 	(90) 519598
Telekopio	(90) 519698
AppleLink 	SF0064