Sommaire:
---------

	1) INSTALLATION
	2) EXECUTION
	3) PROBLEMES RENCONTRES
	4) INFORMATIONS D' INSTALLATION





1) INSTALLATION
---------------

	Apres avoir transfere le programme sur votre Hp48Gx, placez le sur
la pile. Normalement, vous devriez voir : 1: Library xxx : Mega blaster.
Tapez 0 STO ( ou bien 2 STO si vous avez une carte en port 2).
Puis pressez ON-C simultanement. La hp initialise maintenant les librairies.




2) EXECUTION
------------

	Tapez Fleche verte Library puis pressez blast puis blast sur la 
barre des menus.




3) PROBLEMES RENCONTRES
-----------------------

 1) La hp affiche Insufficient memory lorsque vous tapez 0 STO.

	C' est parce que vous n' avez pas assez de memoire disponible.
	solution: purgez des programmes.


 2) La hp affiche insufficient memory lorsque vous executez le programme.

	C' est par ce que vous n' avez pas assez de memoire pour pouvoir
executer le programme.
	Solution: purgez des programmes.


 

4) INFORMATIONS D' INSTALLATION
--------------------------------

Place necessaire:
-----------------

	1) Installation: 43 Ko
	2) Utilisation:  moins de 10 Ko


Compatibilite:
--------------

	Uniquement sur Hp48 Gx


Ports d' installation:
----------------------

	0 ou 2.




 ______     _______    _______    _______    ___        _______
|      \   |       |  |       \  |       |  |   |      /       |
|   O   |  |   ____|  |   o   |  |    ___|  |   |      |   ____|
|      <   |    |     |     __/  |    |     |   |      |       \ 
|  |\   \  |   _|__   |       \  |   _|__   |   |___   \____   |
|  | \  |  |       |  |   O   |  |       |  |       |  |       |
|__| |__|  |_______|  |_______/  |_______|  |_______|  |_______/
