   INFORMATIONS CONCERNANT LA VERSION 3.0 DU PANNEAU DE COMMANDE
   HP DESKJET POUR DOS
   =============================================================
   REMARQUE : Pour imprimer ce fichier, tapez PRINT LISEZMO2.TXT
              … l'invite de DOS (C:\DESKJET>). L'imprimante (PRN)
              par d‚faut est sur LPT1. Si vous avez connect‚
              votre imprimante … un autre port, tapez le nom
              de ce port en ligne de commande ; par exemple,
              LPT2 pour le port parallŠle 2.
   
   =============================================================
   TABLE DES MATIERES
   =============================================================
   
   Utilisation du panneau de commande HP DeskJet
   Options en ligne de commande
   ProblŠmes lors de l'installation et d‚pannage
   ProblŠmes connus
   
   =============================================================
   UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE HP DESKJET
   =============================================================
   
   ACCES AU PANNEAU DE COMMANDE (NON RESIDENT)
   -------------------------------------------
   Pour acc‚der au panneau de commande, tapez ® DJCP ¯ …
   l'invite de DOS (C:\>). Si le r‚pertoire DeskJet est indiqu‚ 
   dans la commande Path du fichier AUTOEXEC.BAT, vous pouvez 
   acc‚der au panneau de commande … partir de n'importe quel 
   r‚pertoire. 
   
   ==========================================================
   OPTIONS EN LIGNE DE COMMANDE
   ==========================================================
   /Px  Sp‚cifie le port parallŠle auquel l'imprimante est
        connect‚e. Les valeurs correctes de ® x ¯ sont 1, 2
        ou 3. Si cette option n'est pas incluse, le panneau 
        de commande utilise par d‚faut le port qu'il a
        employ‚ la derniŠre fois que le panneau de commande
        a ‚t‚ lanc‚ (ou la valeur d‚finie au cours de
        l'installation si vous n'avez pas encore utilis‚
        le panneau de commande).
   
   /?   Affiche des informations concernant l'utilisation
        de la commande DJCP.
   
   /H   Affiche des informations concernant l'utilisation
        de la commande DJCP.
   
   /M   Modifie les couleurs utilis‚es dans le panneau de
        commande pour les rendre compatibles avec un ‚cran
        monochrome.
   
   Exemple : pour s‚lectionner l'imprimante du port parallŠle
             2 (LPT2), tapez ® DJCP /P2 ¯ … l'invite de DOS (C:\>).
   
   ==============================================================
   PROBLEMES LORS DE L'INSTALLATION ET DEPANNAGE
   ==============================================================
   
   Si le systŠme affiche le message ® la communication ne peut 
   ˆtre ‚tablie entre l'imprimante et l'ordinateur auquel elle 
   est connect‚e ¯ au cours de l'installation, le programme
   d'installation n'a pu ‚tablir une relation bi-directionnelle 
   ( … double sens) avec l'imprimante.
   
   Le problŠme peut ˆtre caus‚ par l'une des situations
   suivantes :
   
   * L'imprimante est hors-tension.
   * Il y a un problŠme au niveau du cƒble d'interface de
     l'imprimante.
   * Un boitier de commutation ou un accessoire de t‚l‚copie est
     utilis‚.
   * L'imprimante fait partie d'un r‚seau.
   * Le port parallŠle de l'ordinateur, le cƒble ou le boitier de 
     commutation ne prend pas en compte les communications
     bi-directionnelles.
   
   Certains cƒbles d'interface d'imprimante et boitiers de
   commutation ne prennent pas en compte les 25 lignes du
   port parallŠle. Ceci est indispensable … l'‚tablissement
   de la communication bi-directionnelle entre ordinateur 
   et imprimante.
   
   Il se peut cependant que l'impression soit possible.
   Essayez d'imprimer un document. S'il s'imprime, vous
   serez en mesure d'utiliser l'imprimante mais certaines 
   de ses fonctions ne seront pas disponibles.
   Si vous avez configur‚ votre imprimante en suivant
   les recommandations de configuration initiale du
   guide d'utilisation de votre imprimante et que celle-
   ci n'imprime toujours pas, remplacez le cƒble d'inter-
   face de l'imprimante.
   
   Si le remplacement du cƒble ne r‚sout pas le problŠme.
   appelez le centre d'assistance … la clientŠle HP.
   
   ======================================================
   PROBLEMES CONNUS
   ======================================================
   
   Changement des paramŠtres pendant une impression
   ------------------------------------------------
   Si les paramŠtres d'impression sont modifi‚s par le biais du 
   panneau de commande pendant l'impression d'un document, il
   est possible que l'imprim‚ soit de mauvaise qualit‚ et que
   l'imprimante ne rec‡oive pas de nouveaux paramŠtres.
   
   Impression en orientation … l'italienne
   ---------------------------------------
   Utilisez cette fonction lorsque le logiciel ne la propose pas. 
   Si le logiciel que vous utilisez dispose d'une telle option, 
   assurez-vous que l'orientation choisie dans le panneau de 
   commande est bien ® Orientation … la fran‡aise ¯.
   
   Vous ne pouvez pas imprimer correctement sous
   certains logiciels tels que Microsoft Word pour DOS, 
   Microsoft Works pour DOS, Harvard Graphics 
   pour DOS et AutoCAD quand l'option ® Orientation
   … l'italienne ¯ est choisie dans le panneau de commande. 
   Pour parer … ces problŠmes d'impression,
   choisissez l'orientation … l'italienne dans le logiciel 
   et non pas dans le panneau de commande.
   
