; Microsoft Windows NT Workstation Version 3.51 et
; Windows NT Server Version 3.51
; (c) 1994, 1995 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

; Installation sans surveillance


; Sommaire

;    I. Informations générales sur l'installation sans surveillance
;   II. Réalisation d'une installation sans surveillance
;  III. Réalisation d'une mise à niveau sans surveillance
;   IV. Création de fichiers de réponses
;    V. Sections et paramètres des fichiers de réponses


; * Exemple de fichier de réponses pour une installation sans surveillance *


; Ce fichier montre comment automatiser l'installation ou la mise
; à niveau de Windows NT Workstation et de Windows NT Server
; pour que le programme Install s'exécute sans que l'utilisateur
; n'ait à fournir d'informations.

; Nous vous recommandons de lire ce fichier en entier, afin de
; bien comprendre toutes les possibilités du mode d'installation sans
; surveillance. Vous avez également intérêt à tester cette fonctionnalité
; sur quelques ordinateurs avant de mettre en place les procédures
; qui permettront de généraliser son utilisation sur un parc informatique.
; Si l'installation sans surveillance ne se termine pas, s'interrompt
; en attendant une entrée de l'utilisateur ou configure mal le matériel,
; il est possible que l'ordinateur cesse de fonctionner.

; Si l'installation sans surveillance se termine sans erreur, il n'est
; pas nécessaire de surveiller les installations suivantes.



; I. Informations générales sur l'installation sans surveillance
; ---------------------------------------------------------------------
; Une installation sans surveillance s'effectue sans disquettes
; d'amorçage de l'installation, et les entrées de l'utilisateur sont
; automatisées. La commande employée pour démarrer une installation
; sans surveillance élimine les disquettes d'amorçage de
; l'installation parce qu'elle indique que les fichiers d'installation
; doivent être copiés depuis un serveur de distribution vers un
; répertoire temporaire, $win_nt$.~ls, créé sur l'ordinateur.

; Les entrées de l'utilisateur sont automatisées à l'aide d'un fichier
; de réponses qui a été créé avant le démarrage du programme Install.
; Le fichier de réponses, créé à l'aide d'un éditeur de texte, doit
; contenir toutes les informations que les utilisateurs fournissent
; habituellement durant une installation normale. S'il lui manque une
; information, le programme Install suspend son exécution en attendant
; les entrées de l'utilisateur, même si l'installation a lieu en mode sans
; surveillance. Le fichier de réponses est spécifié avec la commande
; utilisée pour démarrer l'installation sans surveillance.

; La commande utilisée pour lancer une installation sans surveillance
; peut aussi préciser s'il s'agit d'une nouvelle installation ou d'une mise
; à niveau.

; Pour utiliser le mode d'installation sans surveillance, vous devez :

;     *Placer les fichiers de distribution Windows NT Workstation ou
;      Windows NT Server sur un serveur. Si vous avez les deux produits,
;      vous pouvez placer leurs fichiers de distribution sur le même
;      serveur, à condition d'utiliser deux répertoires différents.

;     *Créer un ou plusieurs fichiers de réponses.

;     *Vous connecter au serveur de distribution à partir de l'ordinateur
;      sur lequel doit s'effectuer l'installation ou la mise à niveau de
;      Windows NT Workstation ou de Windows NT Server.

;     *Démarrer le programme Install.



;  II. Réalisation d'une installation sans surveillance
; ------------------------------------------------------------------------
; Pour exécuter Install en mode sans surveillance dans le contexte d'une
; nouvelle installation, utilisez la commande winnt ou winnt32 avec le
; paramètre /u et spécifiez l'emplacement d'un fichier de réponses. Utilisez
; la commande winnt pour installer Windows NT Workstation 3.51 ou
; Windows NT Server 3.51 sur un ordinateur exécutant MS-DOS. Employez
; la commande winnt32 pour effectuer une mise à niveau Windows NT
; Workstation 3.51 ou Windows NT Server 3.51 sur un ordinateur exécutant
; déjà Windows NT Workstation ou Windows NT Server.

; Pour plus d'informations sur la commande winnt ou winnt32, voir
; le chapitre 1, « Installation de Windows NT Workstation », du Guide
; d'installation de Windows NT Workstation, ou le chapitre 1,
; « Installation de Windows NT Server », du Guide d'installation de
; Windows NT Server.

; La syntaxe de la commande d'installation sans surveillance est la
; suivante :

;    winnt/u:<fichier_de_réponses>/s:<source>
;    winnt32/u:<fichier_de_réponses>/s:<source>
;    /u spécifie le mode d'installation sans surveillance.
;    fichier_de_réponses spécifie l'emplacement du fichier de réponses.
;    /s indique que les fichiers de distribution se trouvent sur un lecteur
;    différent.
;    source spécifie l'emplacement des fichiers de distribution.

; Par exemple, pour vous connecter au serveur \\CORPNET\VER351,
; où se trouvent les fichiers de distribution, tapez la commande
; suivante à l'invite de commandes sur l'ordinateur où vous voulez
; installer Windows NT Workstation ou Windows NT Server :

;    net use x: \\corpnet\ver351

; Cette commande connecte le lecteur X: de l'ordinateur au serveur.

; Ensuite, pour lancer une installation sans surveillance sur un ordinateur
; exécutant MS-DOS, tapez l'une des commandes suivantes à l'invite
; de commandes :

;    x:\winnt /u:c:\unattend.txt /s:x:\
;    x:\winnt32 /u:c:\unattend.txt /s:x:\

; Ces commandes prescrivent une installation sans surveillance. Elles
; indiquent aussi que le fichier de réponses se trouve sur le lecteur C:
; de l'ordinateur et que la source des fichiers de distribution est le
; lecteur X:



; Lorsque vous utilisez la commande winnt/u ou winnt32/u, les nouvelles
; installations sont placées par défaut sur le lecteur contenant le
; répertoire temporaire que vous avez créé. Toutefois, il est possible de
; spécifier un emplacement différent en ajoutant le paramètre /t à la
; commande du mode d'installation sans surveillance.

; Pour ne pas réaliser l'installation à l'emplacement par défaut sur un 
; ordinateur exécutant Windows NT Workstation ou Windows NT Server, tapez
; l'une des commandes suivantes à l'invite de commandes :

;  x:\winnt /u:c:\unattend.txt /t:e /s:x:\
;  x:\winnt32 /u:c:\unattend.txt /t:e /s:x:\

;  /t:e spécifie que les fichiers de Windows NT Workstation ou Windows NT
;  Server doivent être installés sur le lecteur E:



; III. Réalisation d'une mise à niveau sans surveillance
; ---------------------------------------------------------------------
; La commande winnt32 /u permet également de réaliser des mises à niveau
; sans surveillance de Windows NT 3.x. Il n'est pas obligatoire de spécifier
; un fichier de réponses avec la commande parce que le programme Install
; peut utiliser les informations existantes du système. Toutefois, un
; fichier de réponses permet de contrôler plus étroitement la mise à niveau.
; Pour modifier ou remplacer les informations existantes du système, vous
; devez spécifier un fichier de réponses avec la commande de mise à niveau
; sans surveillance.

; Avant de taper la commande à l'invite de commandes, connectez-vous
; au serveur où résident les fichiers de distribution.

; Pour réaliser une mise à niveau sans surveillance, tapez la commande
; suivante à l'invite de commandes :

;      winnt32 /u

; Pour réaliser une mise à niveau sans surveillance et modifier des
; informations existantes du système, tapez la commande suivante à l'invite
; de commandes :

;     winnt32 /u <fichier_de_réponses>

; Une boîte de dialogue apparaît et vous demande l'emplacement des
; fichiers de distribution.

; Dans le cas de la mise à niveau d'un ordinateur exécutant Windows NT 3.1
; et TCP/IP, vous devez spécifier le nom d'un fichier de réponses dans
; votre commande si vous voulez activer la configuration automatique
; DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). En effet, le protocole DHCP
; n'était pas fourni avec Windows NT 3.1, si bien que le programme Install
; ne pourra trouver aucune information existante à ce sujet. Pour plus
; d'informations sur le paramètre spécifique à utiliser dans le fichier de
; réponses pour activer la configuration automatique DHCP, reportez-vous
; à la description du paramètre !UpgradeEnableDhcp, plus loin dans ce
; fichier.

; ****** IMPORTANT ******
; Si votre ordinateur possède un lecteur SCSI, vérifiez dans la Liste du
; matériel compatible s'il est pris en charge dans cette version de
; Windows NT Workstation ou Windows NT Server. Il est possible, mais peu
; probable, que Windows NT Workstation ou Windows NT Server ne contienne
; pas de pilote pour certains lecteurs SCSI. Si le lecteur SCSI sur lequel
; vous voulez installer les fichiers de démarrage du système d'exploitation
; n'est pas pris en charge, l'installation sans surveillance ne fonctionnera
; pas parce que le lecteur cible sera invisible pour le programme Install.
; ***********************



;  IV. Création de fichiers de réponses
; ----------------------------------------------------------------------
;  La commande que l'on peut utiliser pour lancer le programme
;  d'installation sans surveillance, de même que les informations qui
;  doivent être fournies dans le fichier de réponses, varient selon que
;  l'on réalise une nouvelle installation ou une mise à niveau. Pour créer
;  un fichier de réponses, vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de
;  texte.

; Dans le mode d'installation sans surveillance, le programme Install
; extrait du fichier de réponses les informations dont il a besoin. Le
; fichier de réponses doit contenir les réponses à toutes les questions
; du programme Install : si une réponse manque, le programme
; Install s'interrompt en attendant une entrée de l'utilisateur. Ce
; comportement affecte particulièrement les nouvelles installations parce
; que, dans ce cas, le programme Install ne dispose que du fichier de
; réponses ou des entrées de l'utilisateur pour obtenir les informations
; nécessaires.

; La section suivante de ce fichier contient des précisions sur les
; informations qui doivent figurer dans un fichier de réponses.



; V. Sections et paramètres des fichiers de réponses
; ---------------------------------------------------------------------
; Les sections qui suivent doivent être incluses dans tous les fichiers de
; réponses que vous créez, même si la seule information que contient une
; section est le nom de la section. Sinon, le programme Install suspend son
; exécution en attendant une entrée de l'utilisateur.

; Pour les nouvelles installations, tous les paramètres doivent être
; spécifiés dans le fichier de réponses parce que le système ne possède
; aucune information existante que le programme Install pourrait utiliser.
; Pour déterminer si un paramètre doit être spécifié dans un fichier de
; réponses servant à réaliser des mises à niveau, reportez-vous à la
; description de ce paramètre.

; Les sections sont organisées selon l'ordre d'exécution du programme
; Install. Par conséquent, les paramètres requis durant la partie en mode
; texte de l'installation précèdent les paramètres requis pendant la partie
; en mode graphique de l'installation.

; Chaque paramètre contient les informations suivantes :

;    Nom de clé = Valeur de clé

;    Description des valeurs de clé. La description précise également
;    si le paramètre doit être spécifié dans le fichier de réponses pour
;    les mises à niveau.

;    Valeur par défaut


; Ce fichier peut s'utiliser comme fichier de réponses. Toutefois, vous
; devez au préalable en faire une copie, puis le modifier. Les commentaires,
; comme celui-ci, sont précédés d'un point-virgule (;). Vous pouvez les
; supprimer, car ils sont facultatifs.

; Si vous décidez d'utiliser et de modifier ce fichier de réponses, vous
; devez appliquer les conventions suivantes :

;   Placez un point-virgule (;) au début de chaque ligne de commentaire.
;   Ne supprimez pas les noms de section, même si les sections sont vides.
;   Ne modifiez pas les noms de clé.
;   Laissez un espace avant et après le signe égal (=). Exemple :
;   nom de clé = valeur.
;   Utilisez des guillemets anglais doubles pour indiquer une valeur vide.
;   Exemple :
;   nom de clé = ""

; ******MODE TEXTE******

[Unattended]

Method = custom | express
;   Description : La clé Method détermine si le programme Install
;                 doit effectuer une installation personnalisée ou rapide.
;                 Pour plus d'informations à ce sujet, voir le Guide
;                 d'installation de Windows NT Workstation ou le Guide
;                 d'installation de Windows NT Server.

;                 Custom sélectionne le mode d'installation personnalisée.
;                 Des entrées de l'utilisateur sont requises pour la 
;                 sélection d'options durant l'installation personnalisée.

;                 Express sélectionne le mode d'installation rapide. Aucune
;                 entrée de l'utilisateur n'est requise dans ce mode.

;                 Si Method n'est pas correctement spécifié, le programme
;                 Install s'interrompt jusqu'à ce que l'utilisateur
;                 sélectionne le mode d'installation personnalisée
;                 ou rapide.

;                 La clé Method doit être spécifiée pour une mise
;                 à niveau sans surveillance.

; Valeur par défaut :  Mode d'installation rapide si la valeur est vide.
;                 Exemple : Method = ""



ConfirmHardware = yes | no
;   Description : La clé ConfirmHardware détermine si les utilisateurs
;                 doivent confirmer le matériel et les périphériques de 
;                 stockage de masse détectés par le programme Install. 
;                 Tout périphérique contrôlé par un pilote de miniport SCSI
;                 est considéré comme un périphérique de stockage de masse.
;                 Par exemple, tous les lecteurs CD-ROM, toutes les cartes 
;                 SCSI et tous les contrôleurs de disques durs sauf ATdisk,
;                 abiosdsk et les contrôleurs de disquettes standard, sont
;                 des périphériques de stockage de masse.

;                 Yes spécifie que l'utilisateur doit confirmer le matériel
;                 et les périphériques de stockage de masse détectés par le
;                 programme Install. Si ConfirmHardware = yes, vous devez
;                 aussi spécifier Method = custom.

;                 No spécifie que le programme Install doit utiliser le
;                 matériel qu'il détecte. Si ConfirmHardware = no, vous
;                 devez aussi spécifier Method = express.

;                 La clé ConfirmHardware doit être spécifiée pour
;                 réaliser une mise à niveau sans surveillance.

; Valeur par défaut :  No


NtUpgrade = manual | yes | no | single
;   Description : La clé NtUpgrade détermine si une installation
;                 antérieure de Windows NT Workstation ou Windows NT Server
;                 est mise à niveau.
;                 Manual indique que les utilisateurs doivent préciser si
;                 une installation antérieure de Windows NT Workstation ou
;                 Windows NT Server doit être mise à niveau. Les
;                 utilisateurs peuvent aussi spécifier l'emplacement où doit
;                 être installée la version la plus récente du logiciel.

;                 Yes indique : « Mettre à niveau si une installation
;                 antérieure de Windows NT Workstation ou Windows NT Server
;                 est détectée. Si plusieurs installations sont détectées,
;                 mettre à niveau la première. »
;                 Sur les systèmes x86, la première installation Windows NT
;                 est celle figurant en premier dans le fichier BOOT.INI.
;                 Sur les systèmes à processeur Alpha AXP, MIPS et PowerPC,
;                 la première installation est celle qui est listée en
;                 premier dans l'Environnement de démarrage.

;                 No indique : « Ne pas mettre à niveau si une installation
;                 antérieure de Windows NT Workstation ou Windows NT Server
;                 est détectée. »

;                 Single indique : « Mettre à niveau seulement si une seule
;                 installation antérieure de Windows NT est détectée. Si
;                 Install en détecte plusieurs, les utilisateurs doivent
;                 indiquer celle qu'il faut mettre à niveau. »

;                 Si une installation antérieure de Windows NT Workstation
;                 ou Windows NT Server est détectée alors que la valeur
;                 spécifiée pour la clé NtUpgrade est incorrecte,
;                 l'utilisateur doit spécifier s'il faut réaliser une mise
;                 à niveau.

;                 Il faut spécifier la clé NtUpgrade pour réaliser une
;                 mise à niveau sans surveillance.

; Valeur par défaut :  Si la valeur de la clé NtUpgrade est vide, Install se
;                 comporte comme si ce paramètre avait la valeur No.


Win31Upgrade = yes | no
;   Description : La clé Win31Upgrade détermine s'il faut effectuer
;                 la mise à niveau en cas de détection d'une installation
;                 antérieure de Windows pour Workgroups ou Windows 3.1
;                 sur le système.

;                 Yes indique : « Mettre à niveau si une installation
;                 antérieure de Windows pour Workgroups ou Windows 3.1
;                 est détectée. »

;                 No indique : « Ne pas mettre à niveau si une installation
;                 antérieure de Windows pour Workgroups ou Windows 3.1
;                 est détectée. »


;                 Si la valeur de Win31Upgrade n'est pas correctement 
;                 spécifiée, une entrée de l'utilisateur est requise pour
;                 indiquer si le système doit être mis à niveau.

;                 La clé Win31Upgrade doit avoir la valeur No pour
;                 les mises à niveau sans surveillance.

; Valeur par défaut :  Si la valeur de Win31Upgrade est vide, Install
;                 se comporte comme si ce paramètre avait la valeur No.



TargetPath = manual | * | <chemin>
;   Description : Ce paramètre spécifie le chemin cible où vous voulez
;                 réaliser l'installation. Vous pouvez spécifier un chemin,
;                 tel que \winnt35, ou un astérisque (*).

;                 Manual indique que l'utilisateur doit entrer le chemin,
;                 par exemple \winnt35.

;                 Un astérisque (*) prescrit au programme Install de générer
;                 un nom de répertoire unique sur la partition cible et
;                 d'installer Windows NT Workstation ou Windows NT Server
;                 dans ce répertoire.

; Valeur par défaut :  Si la valeur de TargetPath est vide,
;                 Install adopte par défaut le comportement spécifié par
;                 l'astérisque (*).



OverwriteOemFilesOnUpgrade = yes | no
;   Description : La clé OverwriteOemFilesOnUpgrade détermine si les
;                 fichiers OEM qui portent le même nom que des fichiers de
;                 Windows NT sont remplacés durant une mise à niveau sans
;                 surveillance. Si la valeur de la clé n'est pas 
;                 correctement spécifiée, les fichiers OEM sont remplacés.

;                 Yes prescrit de remplacer les fichiers OEM par les 
;                 fichiers de Windows NT durant une mise à niveau.

;                 No prescrit de ne pas remplacer les fichiers OEM.

;                 Valeur par défaut :  Yes



; ----- La section suivante s'applique uniquement aux systèmes x86. -----
; [DetectedMassStorage]

; Si cette section est présente, le chargeur d'Install [setupldr] se
; comporte comme si le programme Install avait détecté les cartes de mémoire
; de masse spécifiées dans cette section.

; Si cette section est vide, elle indique que l'ordinateur ne contient
; aucun périphérique de stockage de masse.

; Si cette section est absente, le programme Install tente de détecter le 
; périphérique de stockage de masse dont dispose l'ordinateur en chargeant
; tous les pilotes de miniport connus.

; Les valeurs spécifiées dans cette section doivent correspondre à celles
; de la section [SCSI] du fichier TXTSETUP.SIF qui se trouve sur les
; disquettes d'amorçage du programme Install.

; ----- La section précédente s'applique uniquement aux systèmes x86. -----



; ******* MODE GRAPHIQUE *******

; Les sections suivantes sont utilisées durant la partie de l'installation
; en mode GRAPHIQUE. Chaque paramètre est précédé d'un point d'exclamation 
; (!). Les fichiers de réponses doivent contenir les noms de section 
; suivants, même si les sections sont vides.

[GuiUnattended]

; !UpgradeEnableDhcp = yes | no
;   Description : La clé !UpgradeEnableDhcp détermine si la
;                 configuration automatique DHCP est activée durant une mise
;                 à niveau sans surveillance. Ne spécifiez ce paramètre que
;                 pour mettre à niveau une installation où sont associés
;                 Windows NT Advanced Server 3.1 et Microsoft TCP/IP.

;                 Yes active la configuration automatique DHCP durant
;                 une mise à niveau.

;                 No interdit l'activation de la configuration automatique
;                 DHCP. Après la mise à niveau de Windows NT Workstation ou
;                 Windows NT Server, vous pouvez activer ou désactiver la
;                 configuration DHCP automatique à l'aide de l'option Réseau
;                 du Panneau de configuration.




; !DetachedProgram = <chemin>\<nom_de_fichier>
;   Description : La clé !DetachedProgram sert à spécifier le chemin
;                 du programme personnalisé qui doit s'exécuter en même
;                 temps que le programme Install. Exemple :
;                 !DetachedProgram = c:\mt32\mtrun.exe

;                 <chemin>\<nom_de_fichier> spécifie le chemin du programme
;                 à exécuter avec le programme Install.

!DetachedProgram = ""



; !Arguments = <chemin>\<nom_de_fichier>/<argument>
;   Description : La clé !Arguments indique que des arguments ou des
;                 paramètres accompagnent le programme personnalisé qui
;                 doit s'exécuter en même temps que le programme Install.
;                 Exemple :
;                 !Arguments = c:\mt32\scriptl.pcd/H

;                 <chemin>\<nom_de_fichier>/<argument> spécifie le chemin
;                 du programme à exécuter avec le programme Install, ainsi
;                 que les arguments de ce programme.

!Arguments = ""


; !SetupNetwork = yes | no
;   Description : La clé !SetupNetwork détermine si le système est
;                 configuré pour l'accès réseau.

;                 Yes prescrit de configurer le système pour l'accès réseau.

;                 No prescrit de ne pas configurer le système pour l'accès
;                 réseau.

; Valeur par défaut :  Yes

!SetupNetwork = YES



; !SetupApplications = yes | no
;   Description : La clé !SetupApplications détermine si des
;                 applications Windows NT Workstation ou Windows NT Server
;                 sont installées sur le système.

;                 Yes prescrit d'installer des applications Windows NT
;                 Workstation ou Windows NT Server sur le système.

;                 No prescrit de ne pas installer d'applications sur le
;                 système.

; Valeur par défaut :  Yes

!SetupApplications = YES



; !AdvServerType = LANMANNT | SERVERNT
;    Description : Ne spécifiez la clé !AdvServerType que si vous
;                  installez Windows NT Server.

;                 LANMANNT indique que l'ordinateur joue le rôle de
;                 contrôleur principal ou secondaire de domaine.

;                 SERVERNT indique que l'ordinateur joue le rôle de
;                 serveur autonome.




; !TimeZone = <fuseau_horaire>
;   Description : La clé !TimeZone spécifie le fuseau horaire de
;                 l'ordinateur. Si sa valeur est vide, Install affiche un
;                 message demandant à l'utilisateur d'indiquer un fuseau 
;                 horaire.

;                 <fuseau_horaire> spécifie l'une des options de la liste
;                 suivante.

;Liste des fuseaux horaires
;  (GMT) Heure de Greenwich; Dublin, Edimbourg, Londres
;  (GMT+01:00) Lisbonne, Varsovie
;  (GMT+01:00) Paris, Madrid
;  (GMT+01:00) Berlin, Stockholm, Rome, Berne, Bruxelles, Vienne
;  (GMT+02:00) Europe de l'Est
;  (GMT+01:00) Prague
;  (GMT+02:00) Athènes, Helsinki, Istanbul
;  (GMT-03:00) Brazilia
;  (GMT-04:00) Canada Atlantique
;  (GMT-05:00) Côte Est (Etats-Unis et Canada)
;  (GMT-06:00) Centre (Etats-Unis et Canada)
;  (GMT-07:00) Montagnes Rocheuses (Etats-Unis et Canada)
;  (GMT-08:00) Côte Pacifique (Etats-Unis et Canada), Tijuana
;  (GMT-09:00) Alaska
;  (GMT-10:00) Hawaii
;  (GMT-11:00) Ile de Midway, Samoa
;  (GMT+12:00) Wellington, Auckland
;  (GMT+10:00) Brisbane, Melbourne, Sydney
;  (GMT+09:30) Adélaïde
;  (GMT+09:00) Tokyo, Osaka, Sapporo, Séoul, Iakoutsk
;  (GMT+08:00) Hong Kong, Perth, Singapour, Taipei
;  (GMT+07:00) Bangkok, Jakarta, Hanoi
;  (GMT+05:30) Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Colombo
;  (GMT+04:00) Abu Dhabi, Mascate, Tbilissi, Kazan, Volgograd
;  (GMT+03:30) Téhéran
;  (GMT+03:00) Bagdad, Koweït, Nairobi, Riyad
;  (GMT+02:00) Israël
;  (GMT-03:30) Terre-Neuve
;  (GMT-01:00) Açores, Iles du Cap-Vert
;  (GMT-02:00) Régions mi-Atlantique
;  (GMT) Monrovia, Casablanca
;  (GMT-03:00) Buenos Aires, Georgetown
;  (GMT-04:00) Caracas, La Paz
;  (GMT-05:00) Indiana (Est)
;  (GMT-05:00) Bogota, Lima
;  (GMT-06:00) Saskatchewan
;  (GMT-06:00) Mexico, Tegucigalpa
;  (GMT-07:00) Arizona
;  (GMT-12:00) Enewetak, Kwajalein
;  (GMT+12:00) Fidji, Kamtchatka, Marshall
;  (GMT+11:00) Magadan, Iles Salomon, Nouvelle-Calédonie
;  (GMT+10:00) Hobart
;  (GMT+10:00) Guam, Port Moresby, Vladivostok
;  (GMT+09:30) Darwin
;  (GMT+08:00) Pékin, Chongqing, Ouroumtsi
;  (GMT+06:00) Almaty, Dhaka
;  (GMT+05:00) Islamabad, Karachi, Sverdlovsk, Tachkent
;  (GMT+04:30) Kaboul
;  (GMT+02:00) Le Caire
;  (GMT+02:00) Harare, Prétoria
;  (GMT+03:00) Moscou, Saint-Pétersbourg

!TimeZone = "(GMT-08:00) Côte Pacifique (Etats-Unis et Canada), Tijuana"



[UserData]

!FullName = "Votre nom complet"
;   Description : La clé !FullName sert à indiquer le nom complet de
;                 l'utilisateur. Si sa valeur est vide, Install affiche
;                 un message demandant à l'utilisateur d'entrer un nom.



!OrgName = "Le nom de votre société"
;   Description : La clé !OrgName sert à spécifier le nom d'une société.
;                 Si sa valeur est vide, Install affiche un message
;                 demandant à l'utilisateur d'entrer un nom de société.



!ComputerName = MYCOMPUTER
;   Description : La clé !ComputerName sert à spécifier le nom d'ordinateur.
;                 Si sa valeur est vide, Install affiche un message
;                 demandant à l'utilisateur d'entrer un nom d'ordinateur.


!ProductId = "123456789012345"
;   Description : La clé !ProductId spécifie le numéro d'identification
;                 de produit Microsoft (appelé productID).
;                 Il faut spécifier un numéro authentique, que vous devrez
;                 fournir aux Services de support technique Microsoft si
;                 vous leur téléphonez pour obtenir de l'aide.
;                 Le numéro spécifié ici aura priorité sur tous les autres
;                 numéros d'identification de produit spécifiés dans le
;                 fichier INITIAL.INF.
;                 Il faut spécifier le numéro d'identification de produit
;                 pour réaliser une mise à niveau sans surveillance.



[LicenseFilePrintData]
; Cette section s'applique seulement à Windows NT Server. Le contrat de
; licence n'est pas inclus dans Windows NT Workstation.

; !AutoMode = PerSeat | PerServer
;   Description : La clé !AutoMode détermine si Windows NT Server
;                 est installé selon le mode de licence par siège ou par
;                 serveur. Si ce paramètre a la valeur PerServer, le
;                 paramètre !AutoUsers doit aussi être spécifié.

;                 PerSeat indique qu'une licence d'accès client a été
;                 achetée pour chaque ordinateur qui accède au serveur.

;                 PerServer indique que des licences d'accès client ont été
;                 achetées pour le serveur, afin d'autoriser un certain
;                 nombre de connexions concurrentes au serveur.

; Valeur par défaut :  Si la valeur de !AutoMode est vide ou
;                 absente, Install affiche un message demandant aux
;                 utilisateurs de sélectionner le mode de licence.

; !AutoUsers = 0-999999
;   Description : La clé !AutoUsers détermine le nombre de connexions
;                 client concurrentes au serveur. Spécifiez ce paramètre si
;                 vous avez spécifié !AutoMode = PerServer.

; Valeur par défaut : Si la valeur de !AutoUsers est vide ou
;                 absente, Install exige une entrée de l'utilisateur.



[NetworkAdapterData]
; Cette section sert à spécifier et à configurer la carte réseau installée
; dans l'ordinateur. Les cartes réseau listées peuvent s'installer
; automatiquement.

; Sélectionnez une carte réseau dans la liste et spécifiez ses informations
; requises.

; En général :
;    La valeur DOIT être spécifiée comme valeur décimale. (Ainsi, 0x300
;    est faux, alors que 768 est correct.) !NetworkAddress est traité comme
;    une chaîne en ASCII. Ne convertissez pas !NetworkAddress en une
;    valeur décimale.

;    Normalement, vous ne spécifiez pas la clé !AutoNetInterfaceType.
;    Toutefois, si votre ordinateur a plusieurs bus, vous devez spécifier la
;    clé !AutoNetInterfaceType pour le bus sur lequel est installée
;    la carte réseau.

;    Normalement, vous ne spécifiez pas la clé !AutoNetBusNumber.
;    Toutefois, si votre ordinateur a plusieurs bus de même type et que la
;    carte réseau est installée sur l'un des bus, vous devez spécifier le
;    bus sur lequel elle est installée.



; !AutoNetOption = ""
; 0. Installation manuelle de la carte réseau.
;
; Si vous spécifiez une valeur vide pour !AutoNetOption,
; la carte réseau peut être installée par l'utilisateur. Cependant,
; l'installation de certaines cartes réseau ne requiert aucune
; intervention de l'utilisateur, même si cette valeur est vide.
;
;
;
; !AutoNetOption = DEC100 | DEC101
; 1. DEC100 = "DEC EtherWORKS LC Adapter"
;    DEC101 = "DEC EtherWORKS Turbo/LC Adapter"
;
; [AdapterParameters]
;
; InterruptNumber = __
; IoBaseAddress = 1 | 2
; MemoryMappedBaseAddress = __
;    où IoBaseAddress = 1 -- Primary; 2 -- Secondary
;
; Facultatif :
;!AutoNetInterfaceType = 0 | 1 | 2 | 3 | ...
;       où 0 = Ms Jazz Internal Bus; 1 = ISA; 2 = EISA; 3 = MCA
;          4 = TurboChannel; 5 = PCI bus; 6 -- VMEBus; 7 = NuBus
;          8 = PCMCIABus; 9 = CBus; 10 = MPIBus; 11 = MPSABus
;
; !AutoNetBusNumber = 0 | 1 | ...
;
;
;
; !AutoNetOption = DECETHERWORKSTURBO
; 2. DECETHERWORKSTURBO = "DEC EtherWORKS Turbo Adapter"
;
; [AdapterParameters]
;
;
; InterruptNumber = __
; IoBaseAddress = 1 | 2
; MemoryMappedBaseAddress = __
;       où IoBaseAddress = 1 -- Primary; 2 -- Secondary
;
; Facultatif :
;   !AutoNetInterfaceType = 0 | 1 | 2 | 3 |...
;   !AutoNetBusNumber = 0 | 1 | ...
;
;
;
; !AutoNetOption = DEC422
; 3. DEC422 = "DEC EtherWORKS Turbo EISA Adapter"
;
;
;
; !AutoNetOption = DECSTAT
; 4. DECSTAT = "DEC Turbo Channel Ethernet Adapter"
;
; Facultatif :
;   !AutoNetInterfaceType = 0 | 1 | 2 | 3 |...
;   !AutoNetBusNumber = 0 | 1 | ...
;
;
;
; !AutoNetOption = DECPC
; 5. DECPC = "DEC EtherWORKS DEPCA"
;
; Facultatif :
;   !AutoNetInterfaceType = 0 | 1 | 2 | 3 |...
;   !AutoNetBusNumber = 0 | 1 | ...
;
;
;
; !AutoNetOption = ELNK16
; 6. ELNK16 = "3Com Etherlink16/EtherLink16 TP Adapter"
;
; [AdapterParameters]
;
; InterruptNumber = __
; IoBaseAddress =
; MemoryMappedBaseAddress = __
; MemoryMappedSize = __
; Transceiver = 1 | 2
; ZeroWaitState = 1 | 0
;       où Transceiver   = 1 - External ; 2 - On Board
;         ZeroWaitState = 1 - ON       ; 0 - OFF
;
; Facultatif :
;   !AutoNetInterfaceType = 0 | 1 | 2 | 3 |...
;   !AutoNetBusNumber = 0 | 1 | ...
;
;
;
; !AutoNetOption = ELNKII
; 7. ELNKII = "3Com Etherlink II Adapter (also II/16 and II/16 TP)"
;
; [AdapterParameters]
; InterruptNumber == __
; IOBaseAddress = __
; Transceiver = 1 | 2
; MemoryMapped = 0 | 1
;       où Transceiver = 1 - External; 2 - On Board
;        MemoryMapped = 1 - ON; 0 - OFF
;
; Facultatif :
;   !AutoNetInterfaceType = 0 | 1 | 2 ...
;   !AutoNetBusNumber = 0 | 1 | ...
;
;
;
; !AutoNetOption = ELNK3ISA509
; 8. ELNK3ISA509 = "3Com Etherlink III Adapter"
;
; [AdapterParameters]
;
; InterruptNumber = __
; Transceiver = 1 | 2 | 3
; IoBaseAddress = __
;       où Transceiver = 0 -- 10 Base T
;                        1 -- Thick Net (AUI/DIX)
;                        2 -- Thin Net (BNC/COAX)
;
; Facultatif :
;  !AutoNetInterfaceType = 0 | 1 | 2 | 3 |...
;  !AutoNetBusNumber = 0 | 1 | ...
;
;
;
; !AutoNetOption = ELNK3EISA
; 9. ELNK3EISA = "3Com Etherlink III EISA Adapter"
;
;
;
; !AutoNetOption = EEl6
; 10. EEl6 = "Intel Ether Express 16 LAN Adapter"
;
; [AdapterParameters]
;
; InterruptNumber = __
; IoChannelReady = 1 | 2 | 3
; Transceiver = 1 | 2 | 3
; IoBaseAddress = __
;       où IoChannelReady = 1 - Early
;                         = 2 - Late
;                         = 3 - Never
;             Transceiver = 1 -- Thick Net (AUI/DIX)
;                         = 2 -- Thin Net (BNC/COAX)
;                         = 3 -- Twisted-Pair (TPE)
;
; Facultatif :
;  !AutoNetInterfaceType = 0 | 1 | 2 | 3 |...
;  !AutoNetBusNumber = 0 | 1 | ...
;
;
;
; !AutoNetOption = LOOP
; 11. LOOP = "MS Loopback Adapter"
;
; [AdapterParameters]
;
; Medium = 0 | 1 | 2
;      où Medium = 0 - 802.3; 1 - 802.5; 2 - Fddi
;
;
;
; !AutoNetOption = LT200MC
; 12. LT200MC = "DayStar Digital LocalTalk Adapter (MCA)"
;
;
;
; !AutoNetOption = LT200
; 13. LT200 = "DayStar Digital LocalTalk Adapter"
;
; [AdapterParameters]
;
; IOBaseAddress = __
;
; Facultatif :
;  !AutoNetInterfaceType = 0 | 1 | 2 | 3 |...
;  !AutoNetBusNumber = 0 | 1 | ...
;
;
;
; !AutoNetOption = NE1000
; 14. NE1000 = "Novell NE1000 Adapter"
;
; [AdapterParameters]
;
; InterruptNumber = __
; IOBaseAddress = __
;
; Facultatif :
;   !AutoNetInterfaceType = 0 | 1 | 2 | 3 |...
;   !AutoNetBusNumber = 0 | 1 | ...
;
;
;
; !AutoNetOption = NE2000
; 15. NE2000 = "Novell NE2000 Adapter"
;
; [AdapterParameters]
;
; InterruptNumber = __
; IOBaseAddress = __
;
; Facultatif :
;   !AutoNetInterfaceType = 0 | 1 | 2 | 3 |...
;   !AutoNetBusNumber = 0 | 1 | ...
;
;
;
; !AutoNetOption = NE3200
; 16. NE3200 = "Novell NE3200 EISA Adapter"
;
;
;
; !AutoNetOption = BONSAI | NETFLX | CPQTOK
; 17. BONSAI = "COMPAQ DualPort Ethernet Controller"
;     NETFLX = "COMPAQ 32-Bit NetFlex/NetFlex-2 Controller"
;     CPQTOK = "COMPAQ 32-Bit DualSpeed Token-Ring Controller"
;
;
;
; !AutoNetOption = NPEISA
; 18. NPEISA = "Network Peripherals FDDI, EISA"
;
;
;
; !AutoNetOption = P1390
; 19. P1390 = "Proteon p1390 Adapter"
;
; [AdapterParameters]
;
; InterruptNumber = __
; IOBaseAddress = __
; DMAChannel = __
; CableType = 1 | 2
; CardSpeed = 4 | 16
; NetworkAddress = __
;      où CableType = 1 -- UTP; 2 -- STP
;
; Facultatif :
;   !AutoNetInterfaceType = 0 | 1 | 2 | 3 |...
;   !AutoNetBusNumber = 0 | 1 | ...
;
;
;
; !AutoNetOption = P1990
; 20. P1990 = "Proteon p1990 Adapter"
;
; [AdapterParameters]
;
; NetworkAddress = __
;
;
;
; !AutoNetOption = SONICEISA
; 21. SONICEISA = "SONIC, EISA"
;
;
;
; !AutoNetOption = IBMTOK2ISA
; 22. IBMTOK2ISA = "IBM Token-Ring Network 16/4 ISA Adapter II"
;
; [AdapterParameters]
;
; IOBaseAddress = __
; NetworkAddress = __
;
; Facultatif :
;   !AutoNetInterfaceType = 0 | 1 | 2 | 3 |...
;   !AutoNetBusNumber = 0 | 1 | ...
;
;
;
; !AutoNetOption = IBMTOK2E
; 23. IBMTOK2E = "IBM Token Ring EISA Adapter"
;
; [AdapterParameters]
;
; NetworkAddress = __
;
;
;
;
; !AutoNetOption = IBMTOK
; 24. IBMTOK = "IBM Token Ring Adapter"
;
; [AdapterParameters]
;
; IOBaseAddress = 1 | 2
; NetworkAddress =
;       où IoBaseAddress = 1 -- Primary; 2 -- Secondary
;
; Facultatif :
;   !AutoNetInterfaceType = 0 | 1 | 2 | 3 | ...
;   !AutoNetBusNumber = 0 | 1 | ...
;
;
;
; !AutoNetOption = UBPC | UBPCEOTP
; 25. UBPC = "Ungermann-Bass Ethernet NIUpc Adapter"
;     UBPCEOTP = "Ungermann-Bass Ethernet NIUpc/EOTP Adapter"
;
; [AdapterParameters]
;
; InterruptNumber = __
; IOBaseAddress = __
; MemoryMappedBaseAddress = __
;
; Facultatif :
;   !AutoNetInterfaceType = 0 | 1 | 2 | 3 |...
;   !AutoNetBusNumber = 0 | 1 | ---
;
;
;
; !AutoNetOption = SMCISA
; 26. SMCISA = "SMC (WD) EtherCard"
;
; [AdapterParameters]
;
; InterruptNumber = __
; IOBaseAddress = __
; MemoryMappedBaseAddress = __
;
; Facultatif :
;  !AutoNetInterfaceType = 0 | 1 | 2 | 3 |...
;  !AutoNetBusNumber = 0 | 1 | ...
;
;
;
; !AutoNetOption = AM1500T | AM1500T1 | AM1500T2
; 27. AM1500T = "Advanced Micro Devices AM2100/AM1500T/PCnet Adapter"--
;               x86 uniquement
;     AM1500T1 = "Novell/Anthem NE1500T Adapter"-- x86 uniquement
;     AM1500T2 = "Novell/Anthem NE2100 Adapter "-- x86 uniquement
;
; [AdapterParameters]
;
; InterruptNumber = __
; IOBaseAddress = __
; DMAChannel = __
;
; Facultatif :
;  !AutoNetInterfaceType = 0 | 1 | 2 | 3 | ...
;  !AutoNetBusNumber = 0 | 1 | ...
;
;
;
; !AutoNetOption = ELNKMC
; 28. ELNKMC = "3Com 3C523 Etherlink/MC Adapter"-- x86 uniquement
;
;
;
; !AutoNetOption = ELNK3MCA
; 29. ELNK3MCA = "3Com Etherlink III MCA Adapter"-- x86 uniquement
;
;
;
; !AutoNetOption = NPMCA
; 30. NPMCA = "Network Peripherals FDDI, MCA"-- x86 uniquement
;
;
;
; !AutoNetOption = NE2000MCA
; 31. NE2000MCA = "NE/2 and compatible MC Adapter"-- x86 uniquement
;
; Si la carte réseau est UB NE2000 POS ID = 24863, vous devez aussi
; spécifier les paramètres suivants :
;
; [AdapterParameters]
;
; InterruptNumber = __
; IoBaseAddress = __
;
;
;
;
; !AutoNetOption = IBMTOKMC
; 32. IBMTOKMC = "IBM Token Ring Adapter /A"-- x86 uniquement
;
; [AdapterParameters]
;
; NetworkAddress = __
;
;
;
; !AutoNetOption = UBPS
; 33. UBPS = "Ungermann-Bass Ethernet NIUps Adapter "-- x86 uniquement
;
;
;
; !AutoNetOption = P189X
; 34. P189X = Proteon ProNET - 4/16 p189X NIC
;
; [AdapterParameters]
;
; CardSpeed = 4 | 16
; PacketSize = 4210 | 17986
; NetworkAddress = __
;  Remarque : Si CardSpeed = 4, PacketSize doit être égal à 4210.
;            Si CardSpeed = 16, PacketSize doit être égal à 17986.
;
;
;
;
; !AutoNetOption = WD8003EA | WD8003WA | WD8013WPA | WD8013EPA
; 35. WD8003EA = "SMC (WD) 8003E /A" -- x86 uniquement
;     WD8003WA = "SMC (WD) 8003W /A"
;     WD8013WPA = "SMC (WD) 8013WP /A"
;     WD8013EPA = "SMC (WD) 8013EP /A"
;
;
;
; !AutoNetOption = SONIC
; 36. SONIC = "ARC Built-in Ethernet Adapter"-- MIPS uniquement
;
;
;
; !OEMNetOption = yes
; 37. Installation de carte OEM
;
; Pour spécifier une carte réseau OEM, vous devez spécifier
; !OEMNetOption = YES. De plus, il faut définir l'emplacement du fichier
; OEMSETUP.INF et des fichiers du pilote de la carte spécifique, en
; utilisant respectivement les clés !OEMNetInfFile et OEMNetDrive.
; Les fichiers de pilote incluent le fichier .SYS et le fichier de
; références mentionné dans le fichier .INF.
;
; !OEFINetInfFile = b:\oemsetup.inf
; !OEMNetDrive = b:\
; !AutoNetOption = <nom_de_carte > (défini dans le fichier OEMSETUP.INF)
;
;
; [AdapterParameters]
;
; Les paramètres réels sont définis dans le fichier d'installation .INF
; fourni par l'OEM.
; ====================================================
; Exemple :
;
;    Pour spécifier une carte ELNKII avec IRQ = 2, PortAddr = 0x300,
;    MemoryMapped = OFF et Transceiver = External
;
;    !AutoNetOption = ELNKII
;
;    [AdapterParameters]
;
;    InterruptNumber = 2
;    IOBaseAddress = 768
;    Transceiver = 1
;    MemoryMapped = 0
;
!AutoNetOption = ELNKII

[AdapterParameters]

InterruptNumber = 2
IoBaseAddress = 768
Transceiver = 1
MemoryMapped = 0

[TransportData]

; !InstallNWLink = 1 | 0
; !InstallNetBEUI = 1 | 0
; !InstallTCPIP = 1 | 0

;   Description : Ces clés définissent les transports IPX à installer
;                 sur l'ordinateur.

;                 1 indique que le transport spécifié doit être installé
;                 sur l'ordinateur.

;                 0 indique que le transport ne doit pas être installé.

; Valeur par défaut :  0



; !AUTONETIPXFRAMETYPE = 255 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
;       Spécifiez le type de trame NWLink si!InstallNWLink = 1.
;          où 255 = AutoDetect; 0 = EtherNEt
;       1 = 802.3; 2 = 802.2; 3 = SNAP; 4 = ARCNET

!InstallNWLink = 1
!AUTONETIPXFRAMETYPE = 255
!InstallNetBEUI = 1
!InstallTCPIP = 1



[DomainData]
; !AutoWorkGroup = <nom_de_workgroup>
;   Description : La clé !AutoWorkGroup sert à spécifier le nom du
;                 workgroup dont l'ordinateur doit faire partie.




; !AutoDomain = <nom_de_domaine>
;   Description : La clé !AutoDomain sert à spécifier le nom du
;                 domaine dont l'ordinateur doit faire partie.


; !AutoWorkGroup et !AutoDomain s'excluent mutuellement. Ne spécifiez
; qu'une seule de ces deux options.

!AutoWorkGroup = MYWORKGROUP



; !AutoPrimary = yes | no
;   Description : La clé !AutoPrimary sert à indiquer si l'ordinateur
;                 est un contrôleur principal ou secondaire de domaine.
;                 Utilisez cette clé quand !AdvServerType = LANMANNT.
;                 Lorsque !AdvServerType = SERVERNT, cette clé est
;                 ignorée parce que l'ordinateur est un serveur.
;                 La clé !AutoPrimary requiert la spécification d'un
;                 nom de domaine dans la clé !AutoDomain.
;                 Si une erreur se produit, une boîte de dialogue Paramètres
;                 de domaine/workgroup apparaît et demande à l'utilisateur
;                 de fournir des informations. Actuellement, il n'est pas
;                 possible de transmettre les noms d'utilisateur et les
;                 mots de passe lors de l'affiliation à un domaine. De ce
;                 fait, avant d'entamer une installation sans surveillance,
;                 un administrateur système doit créer des comptes de
;                 machine dans le domaine à l'aide du Gestionnaire de
;                 serveur.

;                 Yes indique que l'ordinateur est un contrôleur principal
;                 de domaine.

;                 No indique que l'ordinateur est un contrôleur secondaire
;                 de domaine.

; Valeur par défaut :  No






