-	R und W Utility

- DONE!	DOKU: in yaze.doc.html muss 2.10 eingetragen werden (am Angang und am
								Ende)
-	PMARC neue Version mit CP/M 3 Time Stamps einspielen
-	neue Version vom ZINC-Project holen
- DONE!	BOOTSYS neue Version einspielen (von specht)

-	DISKSORT-PMA's erstellen: Eines mit dem Originalversion und eine
	ins englisch uebersetzte version.
		ds-orig.pma	(original in Deutsch)
		disksort.pma	(ins englisch uebersetzte version)
	Eine web seite erstellen mit CP/M software. Hier das DISKSORT
	Projekt beschreiben und die zwei archive ablegen.
		eventuell crc.com hier ablegen

	ACHTUNG: Ich hab bereits einen Link in yaze-ag.doc hinterlegt
		 auf den das DISKSORT Projekt beschrieben sein soll.

-	patch3 Version erstellen

-	Eine Version fuer Sun workshop erstellen (schwierig ?)

- DONE!	date/time informationen darstellen von unix files, wenn eine
	unix directory an ein CP/M Laufwerk gebunden ist.

-	Idee: Directory automatisch einlesen lassen
	Wie? Ueber semaphore ?
	Es muessten 2 Prozesse dann laufen. Einer im Hintergrund der
	die Directory updatet und eine Semaphore benutzt um yaze im 
	Vordergrund so lange zu unterbrechen bis ein reread durchgefuehrt
	wurde.

- DONE!	__EXTENSION__ raus tun aus allen Quellen
	(auskommentiert ... muss noch bereinigt werden)

- DONE!	neues sys.z80/com auf BOOT_UTILS ... uebernehmen in die neue Version

-	Nachsehen ob dp->dph auf 0 gesetzt wird wenn ein umount
	durchfeguehrt wird bzw. ungemounted ist.
	(in setup_cpm3_dph_dpb nachsehen)
	nicht mehr notwendig da seldsk 0 zurueck gibt wenn Disk not aktive

-	simz80: ED 71  out (c),(HL) sollte es sein es ist aber out (c),0

-	simz80.c: Die verschiedenen out-Befehle berichtigen aus yaze-1.12

- DONE!	Nach einem CTRL-C (bzw. disk reset) wird SELDSK mit einem speziellen
	Modus ("First select") aufgerufen. Dieses kann benutzt werden
	um ein reread der Unix-Directory zu machen.
	Andere Idee: Bei jedem Warmboot ein reread aller unix-Directories
	zu machen.
	Idee: Utility reread mit options show (zeigt alle Laufwerke und
		deren Directory an die remountet wird) und noshow(default)

	reread show/noshow/warmboot/normal

- DONE! Doppelte Directoryeintraege in der CP/M-Directory wenn z.B.
	zwei Dateien die die Namen "Source.z80" und "source.z80" haben.

- DONE!	unter Windows macht MMUPRINT einen Zeilenwechsel 
	im 80 Zeichen --> nur bis 79 Zeichen schreiben

- DONE! change the WWW-Adresses in HELP.HLP

- DONE! Multi-I/O

- DONE! PSH in eine eigene Variable ablegen fuer Berechnung.

- DONE! SSSD Disks (translation table ?)

- DONE! dp->dph und dp->dph3 in dp->dph vereinen

- DONE! mount umbauen in monitor.c damit unter CP/M 3.1 auch
	gemounted/ungemounted werden kann.
	IDEE: Routine die aus dem 128-Byte-Buffer (buf) alle notwendigen
	      Parameter fuer CP/M 3.1 uebertaegt.

- DONE! Grosse for-Schleife in bios.c (function nummer 0xE0) durch eine
	kleine ersetzten und eine Funktion.
        BEACHTE: /- CKS (Checksum size) wird bisher ueberschrieben, kein
        DONE! -+ - kopieren mehr des gesammten DPB's sondern einzeln "anfassen"
		 \- und einzeln kopieren !!!

- DONE "showmount" in monitor.c so umschreiben damit CP/M 3.1 DPH's/DPB's
	angezeigt werden.

- DONE	Directories mounten unter CP/M 3.1

- DONE	Filemodes (__S_IFMT) mit dem original vergleichen wie es dort
	gemacht ist und wieder rueckgaengig setzten.

- DONE	PSH,PSM setzten (Sektorgroesse) (siehe naechten Punkt)

- DONE	default Anzahl sector in DPB: 128 logical (128 bytes) sektors
  --> Versionsfuehrung fuer Disks einfuehren.
	fehlt diese (0) --> immer 128 Byte Sektoren
	ansonsten (1) --> die Eintellungen der Sektorgroesse entsprechend
		      der Angaben in der Diskfile uebernehmen

- DONE Filegroesse ueberpruefen :
	DSM fuer  8 MB bei Blocksize 2K : 4096-1
	DSM fuer 16 MB bei Blocksize 4K : 4096-1
	Also darf DSM nie groesser als 4096-1 sein! (egal welche Blocksize)

- DONE Directory entries ueberpruefen
	DRM (maxdrm) darf nie groesser als 2048-1 sein !

- DONE Flag mit dem 128 Byte-Sektoren erzwungen werden

- DONE SYS.COM utility:
	Wenn CP/M 2.2 laeuft immer reset disk fuer alle disks machen.
	Wenn CP/M 3.1 laeuft, kein reset der disks da alles ueber @MEDIA
			und das MF flag in den DPH's laeuft.

- DONE Wenn kein drive A: definiert ist sollte beim Versuch den CCP.COM zu laden
  in den monitor gegangen werden um drive A: neu zu definieren.
  (Geht wenn ein drive A: definiert ist aber kein CCP.COM vorhanden ist)

- DONE alle Aenderungen von simz80.c nach simz80.pl transferieren.

- DONE Alle Neuerungen in cdm uebernehmen (versionskennung, sektor size)

- DONE yaze.1 editieren (anpassen an CP/M 3.1)

- DONE cdm.1 editieren (anpassen an CP/M 3.1)

- Makefiles erneuern (DOC und DISTRIBUTION)

- DONE yaze-ag.doc eventuell editieren (anpassen an CP/M 3.1)
	- Disk format
	- Kapitel "Following files are in the package"
		ergaenzen/verfollstaendigen
        - auch die Erweiterungen des mount-Befehls erklaeren.

- DONE shell script "yaze":
	- auch nachpruefen ob es yaze.bin n `pwd` gibt und dieses ausfuehren
	  bevor der $PATH abgesucht wird.
	  (Grund: Wenn yaze-ag installiert wurde wird /usr/local/bin/yaze.bin
		in der Regel vor ./yaze.bin gefunden und gestartet. Es sollte
		aber ./yaze.bin vorrangig ausgeführt werden.)

- DONE Install durchfuehren und dabei eine yaze.sh zu yaze machen und
	yaze zu yaze.bin.
	Loesung: Es wird ein Link von yaze -> yaze.sh beim Übersetzten gesetzt.

- In INSTALL-2.00 beschreiben was "make install" alles macht um wegen den
  links vor zu warnen.
  Die WWW + FTP - Adresse hier hinterlegen.

- Changelog updaten

- Alle disks mit der Kennung ".ydsk" umbenennen.

- VERWORFEN Kommentar in die erste 128 Byte einer Disk file mit einbauen.

- I/O-Byte nur einmal beim BOOT setzen nicht bei jedem Warmboot.
- I/O-Byte aus bank 1 holen bei cpm3

- character devices

- nachsehen ob io.c noch funktioniert

- Dokumentation in English

- mount.z80 : auch fuer CP/M 2.2 lauffaehig machen
